문서번호	교량보수과-2032
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
나철흠		05/16 김환겸
협조

탄천2고가교 정기점검 상위점검 대체 시행

2014. 5. 16

동부도로사업소

(교량보수과)

탄천2고가교 정기점검 상위점검 대체 시행

시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정 구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
탄천2고가교	-위치:청담동~일원동(동부간선) -규모(왕복 6~7차로) 본선:B=27m,L=3,640m 램프(5개소) B=6.61~6.75m, L= 2,703m -상부구조 : 스틸박스거더교	1종	1999.7	시설 6급	나 철 흠

관련근거

○ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 정기점검방법(국토부고시제2008-838호, ’08.12. 31)

○ 2014년 도로시설물 안전점검 및 진단추진계획(도로시설과-815,‘14.1.16)

○ 2014한강교량 및 자동차전용도로상 도로시설물 안전점검계획(교량보수과-477,14.2.3)

상위점검 개요

○ 용 역 명 : 탄천2고가교 정밀안전진단용역

○ 용 역 사 : 케이에스엠기술(주)  홍 현 표

○ 용역기간 : 2014. 4.15 ~ 2015.4.9

○ 용 역 비 : 518,200천원

○ 외관조사기간 : 2014. 5 ~ 8. 31

검토사항(조치계획)

○ 상위점검은 정밀안전진단으로서 2014. 4.15일 착수하여 현재 외관조사 실시중

○ 예정공정상 외관조사 기간(2014.8.31)까지 정기점검을 대체 코자 함.  끝.