문서번호	기후대기과-9026
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		대기개선팀장	기후대기과장
김봉철		윤준성	05/16 최영수
협조

대기오염 전광판 안전점검 결과 보고

2014. 5.

기후환경본부

(기후대기과)

대기오염 전광판 안전점검 결과 보고

안전사고 예방을 위해 대기오염 전광판 시설에 대해 관계기관 일제점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2014. 5. 15(수)

○ 점 검 자

- 기후대기과 : 서점숙 전문관, 김봉철 주무관

- 보건환경연구원 : 대기환경연구부 이상열 주무관

- 유지관리업체 : ㈜태창 김대원 과장

○ 점검사업장 : 5개소

전광판	설치지점	모듈크기 (cm)	최초설치년월	최근교체년월
은평구(불광)	은평구 대조동 15-46 (불광역 사거리)	24×24	1998.9	2007.2
도봉구(쌍문)	도봉구 쌍문2동 653 (도봉구민회관 건너편)	20×20	1995.9	2009.6
북한산	강북구 우이동 산 74	12×3	2012.1	2012.1
중랑구(면목)	중랑구 중화2동 208-18 (망우로 중랑역 인근)	24×24	1998.9	2007.2
성동구(성수)	성동구 성수2가 3동 (동부세무서 건너편)	24×24	1992.12	2009.3

□ 점검결과

구 분	전광판 상태 (도색, 누전차단기, 시설물 등)	기둥 상태 (고정볼트 체결상태, 담당 연락안내문 부착 등)	기 타 (계량기, 소음측정기 및 주변환경 등)	비 고
은평구 (불광)	양 호	양 호	-보행자 안전사고 예방을 위해 전력계 보호함 모서리 안전커버 설치 필요 -전광판 주변 미관을 위해 기둥에 불법 광고물 부착 방지용 덮개 설치 필요
도봉구 (쌍문)	양 호	양 호	-보행자 안전사고 예방을 위해 전력계 보호함 모서리 안전커버 설치 필요
북한산	양 호	양 호	양 호	대기오염측정소 건물 위에 위치
중랑구 (면목)	양 호	양 호	-보행자 안전사고 예방을 위해 전력계 보호함 모서리 안전커버 설치 필요 -전광판 주변 미관을 위해 기둥에 불법 광고물 부착 방지용 덮개 설치 필요
성동구 (성수)	양 호	양 호	※ 모듈 케이블 접촉불량으로 전광판 양면 중 한면은 정상 표출, 다른 면은 표시 안 됨 ⇒ 현장에서 조치완료

□ 점검결과 조치계획

○ 보행자 안전사고 예방을 위해 전력계 보호함 모서리 안전커버 설치 및

○ 광고물 부착 방지용 덮개가 미부착된 전광판은 덮개를 설치토록 보건환경연구원에 통보

붙임 : 1. 세부 점검표 5매.

2. 현장 점검관련 사진 1부.  끝.