소방장비고장발생보고서
문서번호	개포119안전센터-2386	결재	담당자	팀장	119안전센터장
등록일자
			이형근	송문의	05/16 이재만
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	체인톱(엔진)	관리부서		개포119안전센터
고 장 일 시	2014.5.16.	장 소		개포119안전센터
형 식	CRAFTSMAN 16-in(35160) 체인톱
조 치 사 항	개포펌프차 탑재(강남24호)
원인 및 상태	장기간 사용에 따른 체인톱날의 마모상태가 심하여 사용시에 신속한 현장조치가 곤란하여 교체가 필요
담당자 의견	체인톱날의 교체와 교체용 예비날 구입
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2014.5.16.	톱날의 노후		위.민정기
-이	하		여		백-
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 5월 15일 장비담당자 계급 소방위 성명 민정기 (인) 소방기관의 장 귀하