＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 05월 16일 금요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							박광현	김정환		이충기				05/19 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시									00:00- 09:00		2조		전기7		박광현
01～02시
02～03시
									09:00- 18:00		4조		전기8		장재호
03～04시
04～05시
									18:00- 24:00		2조		전기7		박광현
05～06시
06～07시
									슬 러 지
07～08시
08～09시
									소화 인발량			5672(㎥)
09～10시
10～11시
11～12시				*
									원심 처리량			2988(㎥)
12～13시				*
13～14시				*
									오 니 케 익
14～15시				*
15～16시				*
									원심 생산량			251.360(톤)
16～17시				*
17～18시				*
									약 품
18～19시				*
19～20시				*
20～21시				*
									원심 사용량			500 (kg)
21～22시				*
22～23시				*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시				*
가동시간	24	24	24	11		24			5대 107시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)	A (원심)			B (예비)		C (원심)		원심 (신설)	세척수 펌프(A)
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750						1750		1770
	10:00	1750			1750	1750					1750		1770
														A . B 계 열	S1
	15:00	1750			1750	1750					1750		1770
															S2
	21:00	1750			1750	1750					1750		1770
															1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730	1750					1750		1770
															2	28	28	28	28
	10:00	1730			1730	1750					1750		1770
															3	28	28	28	28
	15:00	1730			1730	1750					1750		1770
														C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730	1750					1750		1770
															S4
구분	A,B계열			C,D계열			구분	A,B계열				C,D계열
															4	24	24	24	24
															5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0			저 류 조 수 위 (M)	08시		3.4		3.8
															S5
															6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0				16시		3.8		4.1
														에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0				24시		4.2		4.6
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	-협작물 분리수거기 가동상태 점검 및 슬러지 이물질 제거 -저류조 교체운전 3호->2호 5호->4호 기기 안전 보호차원 -원심 약품탱크 용해조 투입구 솔레노이드 밸브 약품이물질 제거작업 청소 -저류조 전동모터 가동중 소움심함 -원심탈수기 4호 자동정지 이상발생 중앙제어 plc 기판 나감 문제발생 릿셋 및 복구 불능 관련업체 수리 요구함. (10:50~ )
														1		7.0	7.0	7.0	7.0
														2
														저류조 교반기
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
														AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
															2
															3
														CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
															5
															6