문서번호	수도자재관리센터-8833
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	박병원	05/19 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형18-서우실업 주식회사]

2014. 5.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용 제수밸브보호통 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 제수밸브보호통 구매(대형18)

○ 계약업체 : 서우실업 주식회사

○ 계약금액 : 86,149천원

○ 납품기한 : 2014. 5. 16까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	원형철개 제수밸브보호통
		제수밸브용	소화전용
계약수량	310	150	160
기납품수량	150	60	90
금회 납품수량	160	90	70
미납수량	0	-	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 원형철개 제수밸브보호통 318mm×410mm, 160조

○ 검사일자 : 2014. 5. 16

○ 검 사 자 : 시설관리7급 이형길, 시설8급 고명환

○ 검사내용 : 규격 및 치수검사, 외관검사

□ 검사결과

○ 규격 및 치수검사(검사표 붙임)

품명	용도	검사대상 (조)	샘플 수량	규격 및 치수 검사	외관 검사	검사 결과
제수밸브보호통 318mm×410mm	제수밸브용	90	1	1	90	적합
	소화전용	70	1	1	70	적합

○ 재료시험

품명	검사 수량	샘플 수량	기계적 성질			성분분석		구상화 시험	정하중 시험	검사 결과
			철개	보호통 및 받침	손잡이	철개	손잡이
제수밸브보호통 318mm×410mm 제수밸브용	150	2	자체2	공인2	자체2	공인2	자체2	공인2	자체2	적합
제수밸브보호통 318mm×410mm 소화전용	160	2	자체2	자체2	자체2	공인2	자체2	공인2	자체2	적합

□ 보고자 의견

○ 규격검사를 실시한 결과 검사규정에 적합

○ 시험성적서(자체기관·공인기관 시험성적서)를 확인한 바 적합하여       납품 처리코자 함.

붙임 : 제수밸브보호통 검사표 1부.  끝.