투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서초구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	의견 조회 회신

1. 안전치수과-10707(2014.05.14.)호와 관련입니다.

2.「사당천, 반포천 하상정비 및 수질개선 사업」실시설계용역과 관련, 사당천복개구조물 바닥에 충진된 콘크리트를 제거 후 바닥면을 보수 및 보강하고자 우리 사업소에 의견조회하신 사항에 대하여 아래와 같이 검토결과를 통보하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 공사 시행시 유의사항

가. 충진재 제거시 원 복개구조물에 충격이 최소화도록하여 복개 바닥판의 콘트리트가 파손되지 않도록 할 것.

나. 신구콘크리트가 접착이 잘되도록 시공에 유의하시고, 몰탈마감시 양생시간과 표면마감이 세밀하게 이루어져 침식이 발생되지 않도록 할 것.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	임동운		시설보수과장	05/19 김찬구
협조자
시행	시설보수과-2036	(		)	접수		(		)
우	100-861	서울 영등포구 도림로 145(대림3동 711) 남부도로사업소 시설보수과	/
전화	3284-5469	/전송	836-3093	/	lduon@seoul.go.kr	/	대시민공개