함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	강북아리수정수센터소장(정수과장)
(경유)
제목	잔류염소 농도 조정 협조요청

1. 맑은물 공급에 힘써 주시는 귀센터에 감사드립니다.

2. 여름철이 다가오면서 우리사업소에 설치된 공릉 및 월계배수지 유출 잔류염소 농도가 현재 0.24∼0.25mg/L를 유지하고 있어 관말 수도꼭지 및 소배수지 수질관리에 어려움이 있으므로,

3. 동 배수지 유출 잔류염소 농도를 전년과 비슷한 0.35mg/L 정도가 유지될 수 있도록 염소 투입농도를 조정요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	박준진		수질팀장	최동원		행정지원과장	05/19 정의석
협조자
시행	행정지원과-8941	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 377	/
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/	spjj1107@seoul.go.kr	/	대시민공개