문서번호	기전과-3496
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
이광만		최주용	05/19 정진오
협조

2014년 수방대비 지하차도 침수배제 훈련

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

성동도로사업소

(기 전 과)

2014년 수방대비 지하차도 침수배제 훈련

2014년도 수방기간을 맞이하여 지하차도 침수 및 정전을 가상하여    현장근무자의 대처능력을 점검하고 개인임무 숙지 및 숙달토록

지하차도에 대한 침수배제 훈련 및 전기사고 예방교육을 실시코자함

□ 관련근거

기전과-827호(2014.2.5) 2014년 도로기전시설물 유지관리계획

□ 동일로지하차도 시설현황

구분	시설물수	배수펌프		비상 발전기	CCTV	배전반	조명등
		용량	대수
지하차도 전체	12개소 (강제 8)		33대	8대	27대	37면	1,854등
동일로 지하차도	강제배수	40HP 20HP 15HP	4 1 1	115KW 1대	2대	5면	72등 (가로등32)

□ 훈련개요

○ 일    시 : 2014. 5. 22.(목) 15:00~18:00

○ 장    소 : 동일로 지하차도

○ 참석대상 : 기전과 담당, 수리반, 지하차도 근무자 등 16명

○ 내    용 : 침수와 정전상태 가상하여 훈련실시

- 이동용발전기를 동원하여 침수배제 훈련(배수펌프 가동)

- 훈련종료 후 수방교육

- 전문가초빙 전기사고 예방 교육 실시

□ 세부 훈련과정

○ 15:00~15:10 : 지하차도 수전선로 차단 및 비상발전기 이동

- 기전보수반 4명

○ 15:10~15:20 : 망우로→동이로방향 우회전지점 1차선 교통통제

○ 15:10~15:30 : 비상발전기를 이용한 전원선로 구성(결선)

- 기전보수반 4명

○ 15:30~16:00 : 배수펌프 가동(40HP 1~4호 교차운전 실시)

○ 16:00~16:30 : 비상발전기 철거 및 전원선로 복구, 교통통제 해제

□ 직원 교육실시

○ 일    시 : 2014. 5. 22. 16:30~18:00 (침수배제훈련 종료즉시)

○ 장    소 : 동일로지하차도 펌프실

○ 교육대상 : 기전과 16명

○ 교육내용

- 지하차도 위기관리 안내서(동향보고 및 비상연락망 가동, 전원차단 등)

- 비상발전기 가동 방법(연료확보, 연소물질 이격, 회전방향, 차단기,                              정전압유지 등)

- 침수발생지점 집결 이동경로 검토

- 배수펌프 가동사례 및 근무자 임무고지 등

- 전기분야 전문가(교관) 초빙 안전교육 실시

․ 강사 : 다우안전기술단(주) 유영륜 대표

․ 교육내용 : 전기안전사고 사례 및 감전예방

□ 행정사항

○ 사업소보유 이동용 비상발전기 사전 배치

○ 배수펌프 가동용 담수 확보 - 담수율 50%이상

○ 전직원(전일 당직자 포함) 14:30한 동일로지하차도 펌프실 집결

○ 교육종료 후 훈련성과 토의 및 저녁식사(훈련참여자)

따로붙임 : 동일로지하차도(훈련장소) 위치도 및 전경사진 1부. 끝.