문서번호	시설관리과-1656
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
이연행		05/19 한명석
협 조
	주무관		박장진
	주무관		장기덕
	주무관		조인영

2014년 풍수해 및 여름철 대비 북부수도사업소 점검 결과보고

2014. 05.

북부관내 점검결과 보고

명에 의하여 『14년 풍수해 및 여름철 대비 상수도 시설물 안전 점검계획』 에 따라 북부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 결과를 보고합니다.

2014.  05. 19.

보고자 : 기계운영주사보  이 연 행

보   고   내   용

점검일시

2014. 05. 16(금) 10:30 ~ 17:00

점검대상

월계배수지, 공릉배수지

점 검 자

지방시설주사  박장진 외 3명 (장기덕, 이연행, 조인영)

북부수도 사업소 지방시설주사 이승완외 순찰반 2명

점검결과

○ 시설현황

<공릉배수지> - 용량 170,000㎥  무인배수지

<월계배수지> - 용량 100,000㎥ 무인배수지

<현황 사진>

공릉1,2지 CCTV 피뢰침 설치필요	월계3,4지 콘센트정리필요	월계1,2지 케이블정리필요

○ 조치의견

공릉배수지 CCTV 피뢰침설치 필요하며 월계배수지는 항내에 콘센트

부착 및 케이블 정리가 필요하며 각 수도사업소 전체 시설물 점검완료 후

지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.