2014년 상반기 정기점검 보고서

결재	★주무관	주무관	시설보수과장
	진하영	최태석	05/20 代최태석

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 영동대교북단고가, 먹골교에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2014.05.16.~20

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음, 슬라브하면,주형,교대,교각,교좌장치 등)

시설물명	영동대교 북단고가	시설물 개 요	폭: 15.5m 연장: 230m	법정구분	2종	준공 년도	1996. 08.27
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설9급	성명	진하영
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설9급		진하영
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		최태석

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 없음.

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
배수로 – 배수로 콘크리트 단면 파손 5m*2면(영동대교 진행 방향) : 일상유지 작업예정

현장점검사진

상부 포장 – 특이사항 없음	배수로 – 콘크리트 단면파손 5m*2

※ 기 점검 중복 지적사항 생략.  끝.

시설물명	먹골교	시설물 개 요	폭: 40m 연장: 42m	법정구분	법정외	준공 년도	1998. 05.31
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설9급	성명	진하영
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설9급		진하영
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		최태석

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 없음.

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
상부 포장 – 패임 및 균열 : 지속 관찰 배수구 – 배수구 막힘 1개소 : 직영반 조치 예정

현장점검사진

상부 포장 – 패임 및 균열	배수구 – 배수구 막힘 1개소

※ 기 점검 중복 지적사항 생략.  끝.