정기점검 보고서(청계천복개 우안)

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	임승민	김근수	05/20 代최태석

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 청계천복개(우안)에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2014.05.20(화요일)

□ 점검구간 : 본교 전구간(성동구 용두2동~성동구 상왕십리)

시설물명	청계천복개 (우안)	시설물 개 요	폭 : 2.1m~19.6m 연장: 1,409m	법정구분	1종	준공 년도	2005. 09.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설7급		김근수

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
1	전구간	점검등 부점등 및 추가설치 요			시설관리공단 조치 요청
2	전구간	가로수 화분대 받치 불량			시설관리공단 조치 요청

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
	새로운 특이사항 없음

※ 안전점검 등 중복사항 제외

현 장 점 검 사 진

점검등 부점등 및 추가설치요	가로수 화분대 받침 불량

끝.