문서번호	물재생과-1770
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
오용택		강병수	05/20 채희정
협 조
	관리과장			박노원
	슬러지재활용과장			박명우

『2014년도』

KOSHA 18001운영 위험성 평가 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

서울시 중랑물재생센터

『2014년도』

KOSHA 18001 운영 위험성 평가 실시 계획

우리 센터의 KOSHA18001 운영에 필요한 안전 및 보건

에 대한 위험성 평가를 실시하여 잠재된 위험요인을

찾아 관리함으로써 안전 및 보건에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		평 가 개 요

목  적

- 모든 센터내 작업장에 잠재된 위험요인을 사전에 발굴하여 대책을 수립 실천

함으로서 작업자의 안전과 보건을 증진하는데 있음

관련근거

- 산업안전보건법 제41조의 2 (위험성 평가)

- KOSHA 18001 안전경영시스템(2013년도 안전관리 계획서)

- 안전보건경영 매뉴얼 4.3.1 위험성 평가

평가주기 : 년 1회

평가대상

▶ 작업장에 출입 하는 모든 직원 및 이해관계자(공사업체, 협력업체, 방문객)

- 센터 조직내부 또는 외부에서 작업장에 제공되는 위험설비

- 센터내 보유하고 있는 모든 유해 물질

- 일상작업 및 비일상 작업

- 경험된 아차 사고, 실수 등

평가기법

▶ 4M 기법 적용

- Machine (기계적) 위험성 도출

- Media (물질, 환경적) 위험성 도출

- Man ( 인적) 위험성 도출

- Management (관리적) 위험성 도출

평가방법 : 5 단계로 분류하여 평가

- 1단계 : 작업장별 위험작업 순서 분류 (공정별 위험)

- 2단계 : 위험요인 도출

- 3단계 : 위험도 계산

- 4단계 : 위험도 평가

- 5단계 : 위험감소 대책수립

위험도 계산

▶ 유해위험요인이 사고로 발전될 수 있는 가능성(빈도)과 사고 발생시 사고의

중대성(피해크기)를 단계별 수준(Level)을 정하고 양자를 조합하여 위험도(위

험의 크기)를 계산하는 것

- 위험도(R)= 사고의 가능성 (표1 참조) x 사고의 중대성 (표2 참조)

※ 위험도(R) 9점 이상은 반드시 시정조치

〈표1〉 사고의 가능성 (빈도)

가능성의 구분	가능성 수준	내 용
가능성 거의 없음	1	10년 1회 정도 발생
가능성 낮음	2	3년 1회 정도 발생
가능성 있음	3	1년 1회 정도 발생
가능성 높음	4	1개월 1회 정도 발생
빈번함	5	1일 1회 정도 발생

〈표1〉 사고의 가능성 (빈도)

중대성 구분	중대성 수준	내 용
영향 없음	1	재해로 인한 인적손실이 없음
경미한 불휴업 재해	2	경미한 재해를 포함한 불휴업재해인 경우
경미한 휴업재해	3	휴업재해인 경우
중대재해	4	사망 또는 노동력상실 재해

평가일시 : 2014. 05.28  ~ 30일 (3일간)

Ⅱ		평 가 단 편 성

평가단 구성

- 평가팀장 : 각 과장

- 평가위원 : 현장관리자, 해당 작업자( 첨부된 편성표 참조)

평가단 사전 회의

- 회의일시 : 2014.05.27. 16:00시

- 회의장소 : 본관 3층 소회의실

- 내    용 : 위험성 평가의 절차 및 방법 등

Ⅲ		위험성 평가의 운영절차

운영절차

- 각 과는 평가실시 기준에 따라 과별 위험성 평가를 실시하고 결과를 종합,            정리하여 주관부서(수처리과)에 제출

- 주관부서(수처리과)는 평가 결과 등급관리 기준에 따라 위험감소활동,추진계획

및 타당성 검토 후 소장의 승인을 받아 해당부서에 통보

- 각 과의 평가 위원은 승인된 위험 평가서에 따라 재해 감소계획을 추진하고

개선사항을 List화 하여 보완되도록 관리

평가결과 관리

- 평가 결과 위험도가 상당한 위험 이상인 사항은 위험감소 활동계획을 수립             하여 추진

- 위험성 평가 결과 상당한 위험 이상으로 평가된 현장의 작업중 위험을                인식한 경우, 즉시 작업을 중단 하고 각 부서장에게 보고.

Ⅳ		행 정 사 항

평가위원(첨부물 참조)는 5월 27일 16:00시 본관 3층 소회의실에서 실시되는

평가단 사전 회의에 반드시 참여할 것.

각 과는 위험성 평가 실시 후 6월 03일 한 수처리과로 위험성 평가표 및 실행         계획서를 제출

붙임 : 1. 위험성 평가표 1부.

2. 위험성 평가단 1부.  끝.