문서번호	물재생과-1002
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	물재생과장
오권	권순회	05/21 代권순회

『조경유지 관리용』

견인식예초기 수리 계획 보고

2014.5

난지물재생센터

(물재생과)

『 조경유지 관리용』

견인식 예초기  수리 계획 보고

우리센터내 녹지 조경관리에 사용되는 견인식 예초기가 작업중 오일누수와 피스톤부 파손등으로 엔진등이 흔들리고 시동불량 현상이 나타나 조경관리에 지장을 초래하므로 전문업체에서 수리의뢰 하여 녹지대 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 고장보고

- 견인식 7번은 녹지대 작업중 지장물을 우회하지 못하여 중요부품인 그랭크샤프트 변형과 오일누수가 발생하였고,

- 견인식 8번은 커넥팅로드와 피스톤부 오일부족으로 균열 및 파손이 발생하였음.

□ 수리예정품 현황

연번	품 명	규 격	단 위	수 량	비고
1	견인식예초기	HRC-216 MAZEN########	대	1	7호기
2	견인식 예초기	HRC-216 MAZEN########	대	1	8호기

□ 수리방식

○ 예초기 수리전문업체에 점검을 의뢰하여 진단후 주요부품과 기타소모품을 교체 의뢰하고 수리대금은 법인카드로 결재후 결제계좌로 입금처리하고자 함.

○ 수리업체

- 상  호 : 한국종합기계  대 표 함 장 환

(☎) 02-717-1400

- 주  소 : 서울특별시 용산구 갈월동 71-14

□ 소요예산 및 예산과목

- 소요예산 : 금일백오십육만구백원정 (￦1,560,900원)

- 예산과목 : 난지물재생센터,행정운영경비,난지물재생센터,일반운영비, 공공운영비.

따로붙임 : 견적서 1부.  끝.