문서번호	급수운영과-11965
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		05/21 조면행
협 조
	주무관			이상무

보고서

(오류동344번지앞 상수도관 이설)

2014. 5.

구로구청에서 시행하고 있는 “오류1배수분구하수관거 종합정비사업”과 관련, 오류동344번지 앞 상수도관 이설요청 건에 대해 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2014. 05.

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 김승완

1. 공사현황

가. 사업명 : 오류1배수분구 하수관거 종합정비사업

나. 시행자 : 구로구청장(치수과)

다. 사업개요 : D300mm~ ▣2.5×2.0, L=2.2km

라. 사업기간 : 2012.5.30 ~ 2012.12.30

마. 이설요청 현황

-위   치 : 오류동 344번지앞

-이설대상 : D=300mm, L=125m

2. 급수현황

- 수   계 : 신정배수지 자연수계(L.W.L : 55m)

- 급수구역 : 오류2동 159번지(여성병원), 192-2번지(10세대)

- 급수세대 : 2수전, 10세대

3. 현장조사 내용

가. 하수도박스(2.5*2m) 신설 공사중 상수도관이 공사에 저촉되어 이설을 요구하는 상태임

나. 원인자 : 구로구청

다. 급수대책

- 임시급수장치 및 중간제수변, 마개플랜지 설치로 단수없는 공사시행

- 순환배관을 활용한 우회급수로 단수없는 이설공사 가능함

라. 이설공사 개요(도면 첨부)

- 안전한 이설공사 시행을 위해 이설공사 구간의 상수도관을 임시폐쇄하고 하수도공사

완료후 상수도관 이설 공사시행

- 상수도관 이설 : D=300mm, L=125m

- 제수변설치 : 300mm, 1개소

- 임시가설장치 설치 : 2개소

4. 조치 계획

- 원인자인 구로구청으로 하여금 별첨 “이설승인조건”에 따라 원인자 부담으로 자체 이설토록

회신하고

- 이설에 따른 원인자부담금은 별도 고지하여 이설공사 시행전에 납부토록하고자 합니다.

따로 붙임. 1.위치도 및 현황사진 1부

2.이설공사개요이설승인조건 1부

3.원인자부담금산출내역1부.끝.