문서번호	시설관리과-1807
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
이연행		05/23 한명석
협 조
	주무관		박장진
	주무관		장기덕
	주무관		조인영

2014년 풍수해 및 여름철 대비 강남수도사업소 점검 결과보고

2014. 05.

강남관내 점검결과 보고

명에 의하여 『14년 풍수해 및 여름철 대비 상수도 시설물 안전 점검계획』 에 따라 강남수도사업소 관내 시설물을 점검하고 결과를 보고합니다.

2014.  05. 23.

보고자 : 기계운영주사보  이 연 행

보   고   내   용

점검일시

2014. 05. 22(목) 10:30 ~ 17:00

점검대상

반포, 방배, 서초, 양재배수지 (4개소)

점 검 자

지방시설주사  박장진 외 3명 (장기덕, 이연행, 조인영)

강남수도 사업소 지방시설주사보 최덕환외 순찰반 2명

점검결과

○ 시설현황

<방배배수지> - 용량 50,000㎥   <반포배수지> - 용량 80,000㎥

<양재배수지> - 용량 12,000㎥  <서초배수지> - 용량 60,000㎥

<현황 사진>

반포배수지CCTV 항출입문 확인토록할것	서초배수지1,2지 CCTV 낙뢰방지 피뢰침 설치할 것	서초배수지3,4지 CCTV 낙뢰방지 피뢰침 설치할 것

○ 조치의견

강남관내 4개 지역배수지를 점검하였으며 지적사항은 현황사진과 동일

하며 각 수도사업소 전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여

보완조치 하고자 함.

끝.