투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	(주)한국건설관리공사 대표 김원덕 귀하
(경유)	책임감리원 문일석
제목	검측감리용역 과업대상 공사장(5회) 통보 및 감리업무 수행 철저

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소와 귀 사간에 계약 체결하여 시행중인 『2014년 도로굴착복구 및 포장도로정비공사 검측감리용역』과 관련 과업대상 공사장을 붙임과 같이 통보하오니  감리 업무 수행시 아래 유의사항 이행에 만전을 기하시고, 건별 공사완료시 즉시 완료보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 도로굴착복구 및 포장도로정비공사 검측감리 용역(강남권역)

나. 과업대상 공사 규모

- 포장도로 긴급복구 공사장 :  5개소, 면적 121.1a

- 공  사  위  치 : 올림픽로 올림픽회관 앞 외 4개소

다. 감리 업무 수행시 유의사항

1) 도로굴착복구공사 및 포장도로정비공사 허가관련 문서, 공사계약문서, 감리과업내용서, 검측감리수행지침서, 기타 관계규정의 내용을 충분히 숙지하고 본공사의 특수성을 파악한 후 감리업무를 수행하여야 함

2) 작업(과업)지시서의 굴착복구 및 포장도로정비 공사에 대한 일정파악 및 현장관리 철저

- 당일굴착복구 일정파악 및 작업일보 제출(매일 16:00까지)

- 야간공사 현장관리 후 익일 09시까지 근무일지 제출(특이사항 보고)

3) 주간공정보고(매주 월요일 16:00)

- 건별 공사완료건에 대해 완료보고서 작성 및 제출

- 대규모 굴착복구공사(L=50m이상)에 대해서는 공사진행 현황보고

4)  감리원은 당일 근무위치 및 업무내용 등을 감리업무 일지에 기록관리하여야 함.

5) 공사중 안전관리 강화

- 공사구간을 차량운전자들이 쉽게 인지할 수 있도록 공사구간 전방에 공사안내표지판 적정간격 배치 설치 확인

- 이동 공사시 작업보호자동차에 교통안전표시(점멸차단판)와 안전시설(경고등, 회전점멸등 등) 장착한 차량배치로 작업자 보호

- 공사장 휀스 입구에 발광형 안내판 등, 안전휀스 주변에 발광형 시설 등을 충분히 설치하여 야간에 차량이 공사장을 쉽게 인식할 수 있도록 조치

6) 작업완료후 노면 청소 등 시민불편 최소화 조치 등

붙 임 :  1. 긴급복구작업지시 대상 4부

2. 작업완료 보고서 1부.

3. 감리업무 일지 1부. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김종섭		주무관	박일연		도로보수과장	전결 05/23 손수희
협조자	주무관	유현선
시행	도로보수과-3093	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0343	/전송	02-2040-0307	/	resta2002@seoul.go.kr	/	대시민공개