시 행	안전관리과-1548	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.5.25.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조

주무관	안전관리과장
박찬표	05/25 박상태
협 조

건설공사장 기동불시점검 결과보고

[시립 노원시각장애인 복지관 재건축공사〕

□ 점검일시 : 2014. 5. 24(토)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 안전관리과 박찬표(안전분야)

○ 추락재해 예방에 관한 사항 - 작업상황 : 지하층 전기실 내부 배전반 상부(H=2.4m) 전기케이블 입선 작업시 안전대 미착용 - 위험내용 : 고소작업 근로자 안전대 미착용 및 안전대 고리미체결로 안전사고 우려됨. 【 설비부 소관사항 】

○ 감전재해 예방에 관한 사항 - 위험내용 : 현장내 콘센트 및 투광등 미접지로 감전사고 우려있음. 지하층 기계실 콘센트 미접지 ☞
3층 녹음부스 콘센트 미접지 ☞
투광등 미접지 ☞

○ 기타 안전관리에 관한 사항 (검토사항) - 옥상 태양관 전지판 설치 등 작업시 이동식 크레인으로 자재 인양시 고압송전선과 이격거리를 3m이상 유지하도록 감시 및 신호담당자를 배치하여 작업요함. 【 설비부 소관사항 】

○ 기타 안전관리에 관한 사항 (검토사항) - 지하층 기계실의 환기효율 및 환기방법이 부적합 하니, 교류아크 용접작업지점에 근접하여 환기장치설치하고, 작업시작 전부터 환기실시 바람. 【 설비부 소관사항 】

○ 기타 안전관리에 관한 사항 (검토사항) - 현장내 일부 가설분전반에 내부 회로도가 미부착되어 있으니 보완바람.

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014.6.2(월)까지 안전관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.