문서번호	교통운영과-9670
결재일자	2014.5.26.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		교통운영팀장	교통운영과장
김병두		최정수	05/26 강진동
협조	실무사무관		국중연
	주무관		김욱경

교통사망 사고지점 조사결과 종합보고(2014-143)

2014. 5.22.(목)

교 통 운 영 과

(교통사망사고대응TF팀)

교통사망 사고지점 조사결과 종합보고(2014-143)

교통사망사고 지점(관리번호 : 2014-143)실태 조사결과 종합보고임

Ⅰ				조 사 개 요

❍ 조사일시 : 2014. 05.22.(목)

❍ 조 사 자 : 교통운영과장 외 6인

❍ 조사지점

- 서초구 우면산터널 요금소 지나서(예술의전당→선암IC 방향)

❍ 조사방법 : 현장 합동점검 및 관련자료 확인

❍ 중점 점검내용

- 도로구조, 교통안전시설 등 문제점 여부

- 최근 교통사고 발생 현황, 사고지점 주변 도시개발 계획 등

	도로․교통안전시설 현황
① 도로안전시설 : 규제심의 비대상 ○ 시선유도시설 : 시선유도시설(델리네이터), 갈매기 표지, 표지병, 시선유도봉, 장애물표적표지 등 ○ 방호울타리 : 차량용, 중앙분리대, 안전휀스 등 ○ 무단횡단 금지시설 ○ 과속방지턱 : 원호형, 사다리꼴, 가상, 재도색 ○ 미끄럼방지 포장 : 그루빙, 노면 도색 등 ② 교통안전시설 : 규제심의 대상 ○ 교통안전표지 : 주의표지, 규제표지, 지시표지, 보조표지 ○ 노면표시 : 중앙선, 차선, 진행방향, 횡단보도, 안전지대, 어린이‧노인‧장애인보호구역, 속도제한, 서행 등 ○ 신호기(신호등) ③ 기타 :

Ⅱ				조 사 결 과

1. 교통사망사고 발생보고서 확인

❍ 조사기관 : 서초경찰서 교통조사계

❍ 사고개요

#####################################맑음

#########서초구 우면산터널 요금소 지나서(예술의전당→선암IC 방향)

#############

#####################

#############

############				#######
# #	# #	# #	####
#	##	#	##	###########

################################################################################################

2. 현장 합동조사 결과

조사 개요

❍ 관리번호 부여 : 2014-143

❍ 현장 조사일시 : ’14.05.22.(목) 14:30

❍ 점검자 : 4명

- 서울시 : 2명(담당자 황인성, 김병두)

- 경  찰 : 2명(서초경찰서 시설반장 최진우 등 2명)

❍ 조사내용 : 사고원인 조사, 교통안전시설 문제점 여부 등

❍ 조사지점 : 서초구 우면산터널 요금소 지나서(예술의전당→선암IC 방향)

조사결과

❍ 도로 및 주변현황

- 사고지점은 왕복4차로 우면산터널을 지난 요금소 부근으로, 직선 도로 구간이며, 요금소 부근에는 미끄럼방지시설이 설치되었으며, 노면표시 재도색 하였음.

3. 교통사고 이력자료 검토

❍ TAAS 확인결과 (도로교통공단 교통사고분석시스템)

- 최근 3년간(’10～’12) 사고발생지점 반경 200m 이내 사망사고 1건 발생

Ⅲ				전문가․관계기관 의견

현장 합동 조사시 관련기관 의견

❍ 서초경찰서

- 우면산터널 관리사무소에 노면표시 재도색, 시선유도봉, 교통안전표지 등 정비 요청하였음.

주관부서 의견

- 사고지점은 왕복4차로 우면산터널을 지나 요금소 부근으로, 화물자의 급차선 변경으로 발생한 사고이며, 우면산터널 관리사무소에서 이미 노면표시 재도색 하였으며, 교통안전시설물 정비 중이므로 시설물 추가 설치는 불필요함.

Ⅳ				조치계획 (의견)

내부종결 후 자료관리

❍ 운전자의 차선위반에 의한 교통사고로 내부종결 처리함.

❍ 교통사고 통계자료 축적으로 사고취약지점 분석 등 교통사고 예방에 활용하겠음