문서번호	미생물검사과-679
결재일자	2014.5.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
임금옥	함영국	05/26 김복순

밀폐형 환기식 시약장 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

서울시 상수도연구원 미생물검사과

밀폐형 환기식 시약장 수리계획 보고

배지 및 시약을 보관하는 밀폐형 환기식 시약장이 모터고장으로 수리가 필요하여 다음과 같이 처리하고자 합니다.

2014. 05. 26.

보고자 : 주무관  임 금 옥

■ 장비명 : 밀폐형 환기식 시약장

◇ 장비이력 ◇
물품분류 - 규격번호	56##############5
모델명	SWN-2003A
제조사	###
구입처	###
구입일자	2010년 04월 16일
구입가격	금6,150,000원정(금육백일십오만원정)

■ 고장 내역 (㈜신생 서비스 점검 결과, ‘14. 05. 26.)

○ 밀폐형 환기식 시약장의 장기간 사용에 따른 마모 및 부식으로 모터 고장발생.

■ 경제적 수리한계

○ 경제적 수리한계금액 계산

(최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수/(2 × 내용연수) × 취득가격)

= 70/100 × 6,150,000 – (4/(2 × 10) × 6,150,000) = 3,075,000원

■ 고장일시 : ‘14. 05. 20. 화요일

■ 소요예산 : 450,000원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

■ 담당자 의견

○ 모터 즉시 수리하여 배지 및 시약등을 안전하게 관리하고자 함.

< 밀폐형 환기식 시약장 >	< 시약장 모터가동 중지>

■ 첨부서류 1. 모터교체 원인 및 내역 1부.

2. 견적서 1부. 끝.