문서번호	행정지원과-9447
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
이완표	최동원	정의석		05/27 이종백
협 조

아리수 소믈리에 운영 계획

2014. 5.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

아리수 소믈리에 (Sommelier)  운영 계획

아리수에 대한 신뢰도 및 음용율 향상을 위하여 관내 수계별 대표지점을 선정, 매월 측정기별 수질검사는 물론 맛·냄새까지 감별하는『아리수 소믈리에』를 운영하고자 함.

Ⅰ		추진방향

공급수계별 맛․냄새관리

▷ 수도꼭지는 물론 관련 배수지, 정수센터의 맛․냄새를 진단

맛 · 냄새 이상시 원인파악 및 해결책 강구

▷ 역추적하여 원인 파악 및 유형별 해결책 강구

Ⅱ		추진계획

추진기간 :′14.  7월 ～ 11월말 (본부 계획에 의거 시행)

추진대상 : 60개소/월(명단 별첨)

계	배수지	물탱크수	직수
60	2	29	29

일반정수	고도정수
60	0

▷ 수계별 현황

- 정수센터 : 강북정수장

- 배수지 : 공릉배수지, 월계배수지 (관외 북악터널배수지) 2개소

- 수도꼭지 : 공릉수계 29개소, 월계수계 28개소, 북악터널 3개소

▷ 구별 현황

- 노원구 : 27개소(배수지 2개소 포함)

- 강북구 : 18개소, 도봉구 : 15개소

아리수 소믈리에 구성 : 총 3명

▷ 1개조 편성(3인 1조) - 수질검사원 2명, 직원 1명

※ 업무 여건에 따라 소믈리에 편성 인원은 탄력적으로 구성

▷ 1차 이론교육(상수도연구원, ‘14.5.30. 수질검사원 16명 참석)

: 교육후 수질검사원중 2명을 소믈리에로 선발

▷ 2차 실습교육(상수도연구원, ‘14.6.9~6.11) 실시

추진방법

▷ 월 1회(60개소) 현장 방문하여 점검표에 의거 추진(양식별첨)

① 수도시설 점검(급수설비 상태 현황)

- 녹물출수 여부 및 옥내배관 종류 상태(내식성, 비내식성)

- 물탱크 상태 점검 : 재질, 위생관리 상태 등

② 맛·냄새 평가

- 수돗물 맛·냄새 평가 : 금속맛, 소독냄새, 호스냄새,                                         흙·곰팡이냄새, 미끄덩한 맛, 기타

③ 수질검사(5항목)

- 수질검사 실시 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

※ 소믈리에 대상지점은 현장 상황에 맞게 변경하여 실시

소믈리에 업무처리 방법

▷ 맛․냄새 이상시 그 지점부터 역 추적하여 발생지점별 원인을           파악하고 유형에 따라 현장에 맞는 해결책 강구

① 수도 꼭지	이상 발견시 현장에 맞는 해결책 강구

》》

② 배수지 가압장	주변 노후배관 정체구역 조사

》》

③ 정수 센터	정수처리 공절별 조사

① 수도꼭지 이상시

- 녹물 등에 의한 맛․냄새 이상시 발생지점  퇴수 조치 등

- 물탱크 청소, 철거 및 관개량이 필요시 지원 안내

- 맛․냄새 평가에 영향을 주는 이화학 수질검사 동시에 실시

※ 잔류염소, 수소이온농도, 철, 구리 등

② 배수지․가압장 이상시

- 배수지 주변 노후배관 및 정체구역 조사

⇒ 확인 결과 이상시 관련과 통보(급수운영과, 시설관리과)

③ 정수처리에 원인이 있는 경우 아리수정수센터에 신속하게              개선조치토록 통보

⇒ 정수센터 잔류염소 주입량 및 활성탄 주입량 조정 등

Ⅲ		행정사항

소믈리에 점검결과 및 조치현황을 본부(수질과)에 자료 제출 등

첨 부  1. 소믈리에 점검지점(60개소) 1부.

2. 아리수 소믈리에 점검결과(안) 1부.  끝.