문서번호	수도자재관리센터-9552
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代최정화	05/27 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형17-삼화주철공업 주식회사]

2014. 5.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

철개648mm(제수밸브용) 외 2종 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 철개648mm(제수밸브용) 외 2종 구매(대형17)

○ 계약업체 : 삼화주철공업 주식회사

○ 계약금액 : 175,546,800원

○ 납품기한 : 2014. 6. 12까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	제수밸브용 원형철개 (D648mm×H250mm)		소화전용 원형철개 (D648mm×H250mm)
		사각받침	원형받침	원형받침
계약수량	490	190	110	190
기납품수량	310	100	110	100
금회 납품수량	180	90	-	90
미납수량	0	-	-	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 원형철개 D648mm×H250mm, 180조

○ 검사일자 : 2014. 5. 27

○ 검 사 자 : 시설관리7급 이형길, 시설8급 고명환

○ 검사내용 : 규격 및 치수검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

○ 규격 및 치수 검사(검사표 붙임)

품명	검사대상	샘플수량	규격 및 치수 검사	외관검사	검사결과
제수밸브용 원형철개 D648mm×H250mm, 사각받침	90	1	1	90	적합
소화전용 원형철개 D648mm×H250mm, 원형받침	90	1	1	90	적합

○ 규격검사를 실시한 결과 검사규정에 적합

○ 시험성적서(자체검사, 공인기관시험 성적서)를 확인하여 적합시       납품 처리코자 함.

붙임 : 검사표 1부.  끝.