정기(합동)점검보고서(남산3호터널)

등록번호	시설보수과-4115
결재일자	2014.5.27.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
이종욱		신동헌	05/27 김만수
협 조	주무관			代김종성

시설물명	남산3호터널	시설물 개 요	폭 : 18.4m 연장 : 1,260m		법정구분	1종	준공연도 1978.03.31
관 리 책임자	서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	서부도로사업소 시설보수과			주점검		이 종 욱
				합동점검조		김종성, 김선영

∘ 점검근거 : ‘14년 상반기 시설물 정기점검(합동) 시행계획(남산3호터널)

∘ 점검일시 : ‘14. 5. 23(금)

∘ 점검구간 : 터널 벽체 및 천정, 옹벽, 배수구, 도로포장상태 등

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		사진번호
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	터널 주변	터널주변 잡풀제거	1개소	B	잡풀제거	정비완료	-	해빙기점검
2	상행(회현측)	배수로막힘	-	-	배수로정비	정비완료		정기점검

∘ 점검결과

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	상행 S-4(28m)지점	콘크리트 표면탈락	1m×2m	B	일상유지보수 정비	-	14-05-23-01

시설물 점검표

[시설물명 : 남산3호터널]

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
상부	포장부	특이사항 없음.	-
	신축이음	“	-
	난간,연석	“	-
	배수시설	“	-
하부	천 정	“	-
	벽 체	상행 S-4(28m)지점 콘트리트 표면탈락	일상유지보수 정비
	난간,연석	특이사항 없음.	-
		“	-
부속시설		“	-
기타		“	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항		“	-

2014. 05. 23(금)

점검자 : 직급) 시설7급   성명) 이 종 욱 (인)

직급) 시설6급   성명) 김 종 성 (인)

직급) 기계7급   성명) 김 선 영 (인)

사 진 대 지

					14-05-23-01
위 치		상행-S4(28m지점)	손상내용	콘크리트 표면탈락
						14-05-23-02
위 치		터널상부 배수로 정비전	손상내용	터널상부 배수로 정비완료