문서번호	급수운영과-12454
결재일자	2014.5.27.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유인행	05/27 조면행
협조

보고서(상수도관 이설)

2014.05

강서수도사업소

양천구청에서 시행하고 있는 “목2동 231번지 주변 하수관 개량 공사”과 관련, 목동241-43번지 앞 상수도관 이설요청 건에 대해 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2014. 05.

보고자 : 지방시설서기  성명 : 여수현

1. 공사현황

가. 사 업 명 : 목2동 231번지 주변 하수관 개량 공사

나. 시 행 자 : 양천구청장(안전치수과)

다. 사업개요 : D600mm 하수관거 부설

라. 사업기간 : 2014.4.30 ~ 2014.6.30

마. 이설요청 현황

-위   치 : 목2동 231-43번지앞

-이설대상 : D=200mm, L=15m

2. 급수현황

- 수    계 : 목동배수지 자연수계(L.W.L : 55m)

- 급수구역 : 목2동 231-54~231-17, 192-2번지

- 급수세대 : 50세대

3. 현장조사 내용

가. 하수관거(D600mm) 개량 공사중 상수도관이 공사에 저촉되어 이설을 요구하는 상태임

나. 원인자 : 양천구청

다. 급수대책

- 임시급수장치 설치로 단수없는 공사시행

- 가설급수장치를 활용한 우회급수로 단수없는 이설공사 가능함

라. 이설공사 개요(도면 첨부)

- 안전한 이설공사 시행을 위해 이설공사 구간의 상수도관을 임시폐쇄하고

하수도공사 완료후 상수도관 이설 공사시행

- 상수도관 이설 : D=200mm, L=15m

- 임시가설장치 설치 : 2개소

4. 조치 계획

- 원인자인 양천구청으로 하여금 별첨 “이설승인조건”에 따라 원인자 부담으로 자체        이설토록 하고

- 공사용 자재는 수도법 시행령 제24조 2의 환경부 장관이 인정고시하는 수도용자        재 인증을 받은 자재를 사용하고 물과 접촉하는 수도용자재의 경우 위생안전기준        (KC)인증을 동시에 충족할수 있도록 공사착공시 시행청에서 사급자재승인원을         제출토록하여 우리사업소의 사전승인을 득하도록 회신하고

- 이설에 따른 원인자부담금은 별도 고지하여 이설공사 시행전에 납부토록하고자         합니다.

따로 붙임. 1.위치도 및 현황사진 1부

2.이설공사개요이설승인조건 1부

3.원인자부담금산출내역1부. 끝.