문서번호	시설과-3718
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		중부공원녹지사업소장
김영수	김영백	함석주		05/28 배호영
협 조

숭의여대 비탈면, 남산오르미 배수로  공원시설물 안점점검 결과보고』

2014. 5.

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

『숭의학원 비탈면, 남산오르미 배수로』

공원시설물 안전점검 결과보고

남산공원 주변『숭의학원(초등학교) 비탈면 및 남산 오르미 배수로』안전점검 결과를 보고드림.

1		추 진 근 거

『2014년 여름철 호우, 태풍대비 풍수해대책』(시설과-2618.‘14.04.18)

『학교 안전사고 우려시설 안전조치 요청』(안전치수과-8905.‘14.05.02)

숭의학원 및 숭의파출소 안전조치 요청

2		점검 및 정비개요

점검기간 : 2014. 5. 15 ~ 2014. 5. 20

점 검 자 : 시설팀장외 2명(김영수, 노대규)

점검대상 :

남산공원 인근 숭의학원(숭의초등학교) 비탈면

- 비탈면 낙석발생 여부 및 배수시설, 침사지, 석축 등

남산오르미 배수로 및 비탈면

- 배수로 파손여부 및 비탈면 유실, 석축 상태 등

3		점검결과 지적사항

남산공원 인근 숭의학원 비탈면

암반사면과 석축 선단에 낙석과 부석이 있어 정비필요

석축틈새에 있는 몰탈이 유실되어 있어 보수정비 필요

우수 집수정내 토사가 적치되어 있어 준설필요

비탈면에 전도된 나무가 방치되어 있어 정비필요

남산오르미 배수로 및 비탈면

석축배수로 일부 10m정도가 허물어져 보수정비 필요

석축배수로 단면이 하부가 상류보다 협소하여 원활한 배수처리 곤란

4		안전점검 결과보고 및 조치계획

숭의학원 주변 비탈면은 안전점검 결과 안전에 이상은 없으며, 지적된 사항은 시설보수반을 활용하여 보수 완료.

남산오르미 주변 석축배수로는 시설물보수정비 단가계약 업체로 하여금 보수정비하고 추후 설계변경 반영.

붙 임 :  점검결과 사진 1부.  끝.