보고서(순환배관형성)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이덕규	이경재	05/29 우종근
협 조

문서번호 :	급수운영과-8340

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 현  황

○ 보고요지 : 문정동 고탁수 발생에 따른 순환배관망 형성

○ 관련문서 : 배수과-3515(2014.5.28.)

송파구 문정동87번지, 송파파인타운3단지일대 급수운영 회의결과

□ 보고내용

○ 위 호와 관련 송파구 문정동 87번지일대 고탁수 발생에 따른 급수불편에 대한 조치계획으로 광암배수지 급수구역에 대한 순환관망 개선중 광암배수지, 오금배수지 경계구간을 긴급히 시행하고자 합니다.

○ 위 치

① 송파구 송이로30길 27~새말로15길 17(문정동) (D=150mm, L=70m)

② 송파구 새말로15길7~새말로153(문정동) (D=150mm, L=85m)

□ 보고자의견

○ 순환관망형성을 위하여 도로관리청에 긴급도로굴착승인 요청 후 『2014년 마천동외13개동 상수도공사』계약상대자인 ㈜미래엔티씨에 작업지시하고자 합니다.

○ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후송배수관정비)

붙임  위치도 1부.  끝.