투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	용접 및 가스절단 작업에 따른 안전사고 예방철저 알림

1. 행정1부시장 긴급 현안회의(‘14.05.28), 기술심사담당관-8975호(‘14.05.28),  토목부-10178호(’14.05.27)와 관련입니다.

2.  ‘14.05.26 발생한 경기도 고양시 버스터미널 화재사고와 관련하여 화재의 원인이 용접과정에서 화재가 발생한 것으로 추정하여 사고원인 조사가 진행되고 있으며, 최근 연이어 발생한 화재 및 각종 사고로 건설공사장에 대한 재난예방이 무엇보다 중요한 상황으로

3. 우리 본부에서 시행하는 각종 건설공사 현장에서 용접 및 가스절단 작업이 빈번하게 이루어지고 있어 화재의 위험에 노출되어 있어 붙임과 같이 【용접 및 가스절단작업 안전관리 준수사항】 등 안전관련 자료를 알려드리오니

4. 각 건설공사의 책임감리원은 각 현장에서 용접작업전 용접원에 대한 특별교육과   안전사고 예방 사전점검표을 이용하여 화재발생 요인에 대한 사전점검을 실시 후 작업을 진행하고  공사장 현장점검과 보안 등을 강화하여 안전사고가 발생하지 않도록 현장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 용접 및 가스절단 작업시 주요 유의사항

1). 고열, 불티에 이한 화재 폭발

2). 충전부 접촉에 의한 감전

3). 유독성 흡입에 의한 중독 및 산소결핍 등

붙임 : 1). 용접 및 가스절단작업 안전관련 자료 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 책임감리원 귀하,용허리공원 빗물저류조 설치공사 책임감리원 귀하,도림천상류 관악산 저류조 설치공사 책임감리원 귀하,잠원2 빗물펌프장 신설공사 책임감리원 귀하,합정외 1개소 빗물펌프장 설치공사,염창2외 1개소 빗물펌프장 설치공사
★주무관	최연섭		주무관	이병환		방재시설과장	전결 05/29 서관석
협조자	주무관	한종수		주무관	조동협
시행	방재시설부-3811	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 방재시설부(2동 2층)	/
전화	02-3708-8775	/전송		/		/	대시민공개