문서번호	소방행정과-6668
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
허재범	최광열	김범기		05/29 박세식
협 조

본서 물탱크(저수조) 청소 등 시설물 유지관리 계획

동작소방서

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

본서 물탱크(저수조) 청소 등 시설물 유지관리 계획

소방청사의 시설물 유지관리를 통한 쾌적한 근무환경을 조성하고 출동태세에 만전을 기하고자 함

Ⅰ

관련근거

「2014 성과주의 예산서」

소방행정과-1577(2014. 1. 20.)호 「2014년도 세출예산 재배정

계획시달(통보)」

수도법 제33조, 동법 시행령 제50조, 동법 시행규칙 제22조의 3       「반기 1회이상 저수조 청소」

Ⅱ

일반현황

건물현황

구 분	청 사 현 황
위 치	동작구 여의대방로16길 55(신대방동 460-19)
건물구조	양식 철근콘크리트 스라브가 지하1층/지상3층
면 적	건축면적 1,760.77㎡, 대지면적 4,895㎡, 연면적 4,792.07㎡

사업기간 : 2014. 5월 ~ 2014. 12월

사 업 비 : 금5,788,000원

- 본서 청사 물탱크(저수조) 청소 및 수질검사 : 금860,000원

- 냉온수기 세관 및 보수공사 : 금4,928,000원

예산항목

- 직무환경개선 / 소방청사시설물관리/공공운영비(100-201-02)

- 직무환경개선 / 소방관서보수보강공사/공공운영비(100-201-02)

Ⅲ

추진내용

본서 물탱크(저수조) 청소 및 수질검사(상/하반기)

- 추진기간 : 2014. 06. 09. ~ 12. 31.

- 청소내역 : 물탱크 내부 청소(이물질제거 등) 및 수질검사

- 수    량 : 지하수조(60톤, 1EA), 옥상수조(20톤, 1EA)

- 소요예산 : 금860,000원

- 결제방법 : 신용카드 결제

본서 냉온수기 세관 및 보수공사

- 추진기간 : 2014. 06. 09. ~ 06. 20.

- 세관내역 : 수실 커버 분해조립, 화학세관, 보냉 및 도색,

용액정제, 시운전 등

- 수    량 : 2기

- 소요예산 : 금4,928,000원

- 결제방법 : 신용카드 결제

Ⅳ

기대효과

물탱크 청소로 깨끗한 위생관리 유지 및 안심하고 마시는 물 인식

냉온수기의 주기적인 세관작업으로 냉온수기의 가동시간 단축 및          냉낭방의 효율을 높여 에너지 절약에 기여

주기적인 유지관리로 노후화를 최소화

붙임 견적서 2부.  끝.