문서번호	교량보수과-2232
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
조장호		김환겸	05/29 송영배
협조
	주무관		윤철식

‘14년 상반기 천호대교 정기점검 결과보고

동부도로사업소

(교량보수과)

14년 상반기 천호대교 정기점검 결과보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 천호대교에 대한 ‘14년 상반기

정기점검을 시행하고 그 결과를 보고 함.

Ⅰ		교량현황

위치도 교량전경

교량제원

구 분	본 교	램 프	비고
위 치	광진구 광장동 ~ 강동구 천호동
준공년도	1976	등급	2등급(DB-18)
제 원	폭 : 25.8m 연장 : 1,150m	폭 : 5~7m, 연장 : 1,038m(5개소)
형 식	강박스형(STB) PSC I형	강박스형(STB)

Ⅱ		점검개요

점검기간 : 2014. 05. 21. ~ 2014. 05. 28.

점검방법

❍ 점검조 편성 시행 : 2인 1조(7급 윤철식, 7급 조장호)

❍ 전차 정밀안전진단 용역 업체 : 한국시설안전공단 참여기술자

주요 점검사항

❍ 상부점검 : 포장상태,배수시설,신축이음상태,난간상태,기타부속시설등

❍ 하부점검 : 신축이음누수,교량받침,바닥판 상태,교각상태,

강박스 변형.부식.볼트체결등

Ⅱ		점검결과

점검내용

위치	지적사항	조치계획	비고
상․하류 전구간	배수구 토사퇴적	연간단가 작업지시(5차)	사진1
램프B	철근노출 콘크리트 탈락	연간단가 정비예정	사진2
램프D	방호울타리 파손	연간단가 작업지시(4차)	사진3
하류구간 남단	신축이음 후타재 파손	연간단가 정비예정	사진4
본선 구간	교량받침 녹 발생		사진5
P20	조류 배설물		사진6

붙 임 : 현황사진 1부.끝.