문서번호	시설보수과-4382
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	강서도로사업소장
전재형	김권일	05/29 이규상

도로부속시설물

특별점검 및 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

시설보수과

도로부속시설물 특별점검 및 정비계획

최근 들어 여객선, 건물 등 국내 안전사고와 관련, 다소 소홀히 관리할 수 있는 도로부속시설물에 대하여 특별 점검 및 정비를 실시하여 안전관리 경각심 제고 및 시민불편 해소에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

□ 도로법』제37조(도로의 구조․시설 등)

『도로의 유지․보수등에관한규칙』제6조(보수)

※ 행정2부시장 구두 지시사항(파손, 망실 등 도로부속시설물 점검·정비)

도로부속시설물특별점검및정비실시(도로관리과-8271호,2014.5.27.)

2		도로부속시설물 관리현황

(관리부서: 시설보수과)

구분 시설물	개 소	연 장(m)	면 적(㎡)	비고
방호울타리(차량용)	28	11,214		가드펜스 등
〃 (보행자용)	21	8,510		스텐난간 등
중앙분리대	7	2,055		가드레일 등
과속방지시설	-	-	-
미끄럼방지시설	3		2,680	이격식,그루빙
충격흡수시설	60			cc1, 비규격
방음시설				교량,지하차도
시선유도표지				교량,지하차도
갈매기표지				교량,지하차도
도로반사경	-	-	-	-

3		특별 점검 및 정비계획

□ 점검기간 : ’14. 5. 29 ~ 6. 9(기간중 6일간)

▷ 정비기간 : ’14. 6. 9 ~ 6. 20(12일간)

□ 점검 대상 및 점검조 편성

구 분	점검․정비대상	시설물 점검조 편성	비고
도로안전관련 도로부속물	① 방호울타리 ② 중앙분리대 ③ 과속방지시설 ④ 미끄럼방지시설 ⑤ 충격흡수시설 ⑥ 방음벽	1조 : 류춘광, 조정갑 2조 : 천석기, 전재형 3 조 : 이승행, 조정갑
교통안전관련 도로부속물	⑦ 시선유도표지 ⑧ 시선유도봉 ⑨ 갈매기표지 도로반사경 무단횡단금지시설

4		정비계획

▶ 금번 특별 점검·정비 기간 내 파손, 망실 등 시설물에 대하여 일제 보수

조치하여 민원해소 및 도로이용자의 불편 최소화

□ 중점 점검·정비사항

○ 도로부속시설물의 파손, 망실, 변형 등 점검 및 정비

○ 설치기준에 맞지 않거나 제 기능을 발휘할 수 없는 도로부속물 등 점검 및 정비

- 『도로안전시설 설치 및 관리지침』참조

○ 노후화로 인한 안전사고의 위험이 있는 시설을 종합적으로 판단하여 점검 및 정비

□ 분야별 점검·정비지침

<도로안전관련 도로부속물>

○ 방호울타리(분리대용, 노측용, 보도용, 교량용 등)

- 지주와 수평재의 부착상태, 지주의 침하 경사, 휨 상태

- 부식의 정도 및 도장 상태, 부재 파손 및 밀림 상태, 세척상태

- 볼트 풀림, 탈락상태 등

○ 미끄럼방지시설

- 미끄럼방지 포장재 골재분리 상태(제강 슬래그)

- 탈색 및 마모 상태 등

○ 충격흡수시설

- 제기능 발휘 상태, 외관 뚜껑 파손 상태, 세척상태 등

- 간이형인 경우 모래 채움상태 등

○ 방음시설(방음벽, 방음터널 등)

- 기초 콘크리트 파손상태, 지주 플레이트와 기초 콘크리트와의 이격상태, 지주 손상 및 철재 부식 상태, 용접상태 등

- 방음판 파손 및 이탈 흔들림 상태, 부식 및 오염도 상태

- 방음판 고정 부속자재 파손 상태

<교통안전관련 도로부속물>

○ 시선유도표지 및 시선유도봉

- 델리네이터 부착상태, 시선유도봉의 노후 및 파손상태

- 반사지 탈색 등 시인성 저하여부

○ 갈매기표지 및 도로반사경

- 청소상태, 파손 등 설치방향 상태

- 지주의 고정상태

5		행정사항

□ 점검·정비결과 제출

○ 시설물 담당자별 전수조사하여 6.25(수)까지 도로관리과 제출

※ 긴급사항은 기시행중인 연간단가 보수업체로 하여금 보수 시행하고     정밀요하는 사항은 정비계획 수립 후 시행. 끝.