투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	성동구청장(주택과장)
(경유)
제목	옥수 13구역 주택재개발 아파트 신축공사장 연접 금호터널 안전관리 요청

1. 귀 구(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. “옥수 제13구역 주택재개발 아파트 신축공사” 장에 연접한 도로시설물인 “금호터널” 상부에서 재개발공사가 진행되고 있으나, 협의없이 아파트 신축을 위한 암반 굴착(발파)으로 금호터널 구조물, 옹벽 등의 도로시설물의 손상발생이 우려되는 바,

3. 사업시행 주체자에게 사업장 주변 시설물(터널, 옹벽 등)에 미칠 영향 등에 대한 사전검토 조사한 자료를 제출토록 하여 주시고, 면밀한 조사 후 계측관리가 필요한 실정이오니 우리 사업소와 협의하여 조속히 아래사항을 이행하여 주시기 바라며, 사업시행주체에 조건을 부여토록 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 금호터널 안전관리를 위한 조치요구 사항

1) 금호전철역 4번 출구에 인접한 옹벽(터널입구 부대 옹벽)에 구조적 균열로 조사되는 0.3mm이상 되는 곳에 균열게이지와 경사계를 설치하여 옹벽의 변위를 계측관리하여 이상 유무 자료 제출

2) 터널 내부에 균열 등 변위상태를 조사 후 추가 균열게이지를 부착하여 계측관리하고 자료 제출

3) 터널 내부에 진동측정계, 경사계 및 금호역 터널 진.출입부에 지표 침하계를 설치하여 계측관리하고 자료 제출

4) 공사장에서 금호터널까지 거리에 대한 진동, 발파의 영향권 분석 자료 제출

5) 우리 사업소에서 기 시행한 정밀점검(2012.10월) 자료를 토대로 이후에 추가 손상 발생 여부를 “건설안전점검기관”으로 하여금 조사토록 하여 손상발생 여부 자료 제출

6) 우기철 수해예방을 위해 금호역 옹벽배면에 설치된 휀스주변 사면에 토사유출 방지를 위한 시설 설치와 터널입구 상부의 배수로에 토사 등 이물질이 유입되지 않도록 조치하고, 휀스로 차단된 터널입구 상부 배수로 유지관리를 위한 출입구를 우리사업소와 협의하여 설치 할 것

7) 위와 같이 “금호터널”이 옥수 13구역 주택재개발 아파트 신축공사로 인한 손상이 발생하지 않도록 사전검토, 준비를 철저히 하여 공사를 진행하시기 바라며, 공사로 인한 영향여부 판단을 위해 터널 내,외부에 대한 면밀한 조사 검토가 필요하니 자료를 제출해 주시고, 미 조사시 터널 연접부의 발파, 굴착을 중단하고 영향을 검토 후 우리 사업소와 협의하여 시행할 것

8) 최우선적으로 위에서 요구한 계측기를 조속히 설치하여 공사가 완공 될 때까지 지속적으로 계측관리를 실시하여 시설물 손상이 발생하지 않도록 공사장 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김근수		시설보수과장	05/29 代최태석
협조자
시행	시설보수과-2029	(		)	접수		(		)
우	100-861	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로관리사업소 시설보수과	/
전화	02-2210-1552	/전송	02-2210-1562	/	kksu49@seoul.go.kr	/	대시민공개