문서번호	시설관리과-12550
결재일자	2014.5.29.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박병화		정임근	05/29 이시우
협 조
	주무관			오원선
	주무관			오정훈
	주무관			문강수

‘14년 여름철 및 풍수해 대비

기전시설물 안전점검 결과보고

2014. 5.

동부수도사업소

(시설관리과)

‘14년 여름철 및 풍수해 대비

기전시설물 안전점검 결과보고

“2014년 여름철 및 풍수해 대비” 우리사업소에서 관리중인 배수지․가압장에 설치된 기전시설물에 대하여 일체 점검 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

□ 추진근거

○ 2014년 여름철대비 상수도 시설물 안전점검 계획(본부 시설관리과-1092, ‘14.4.28.)

○ ‘14년 풍수해 대비 상수도 시설물 안전관리 계획(본부 시설관리과-883 , ‘14.4.18.)

□ 검검기간 : 2014. 5. 13 ~  5. 20 (7일간)

□ 점검개소 : 19개소(대배수지3, 소배수지4, 가압장3, 증압장9)

□ 점 검 자 : 공업주사보 오정훈 등 3인

□ 주요점검사항

○ 전기설비 : 수변전시설, 변압기 및 개폐기류, 예비전원설비, 전압․전류기기

발열상태, 모터펌프 전원, 인버터 동작상태 등

○ 기계설비 : 펌프류, 밸브 개도상태, 전동기 가동상태, 압력게이지 작동,

배수펌프 동작여부, 배관누수여부 등

○ 제어설비 : 중앙감시반, 현장전송반, CCTV, 수위계, 센서류, 유량계 등

□ 점검결과 및 조치사항

구분	시설명	점검결과(지적사항)	조치사항	비고
배수지	대현산 (배) 가압장	- 배수지 관랑실 내부에 워크웨이가 설치되 있지 않아 시설물점검에 어려움이 있음	- 급수운영과 시설물 담당에게 워크웨이 설치 요청
	아차산 (배) 가압장	- 이상 없음	- 이상 없음	소배 수지 포함
	용 마 (배) 가압장	- 이상 없음	- 이상 없음	소배 수지 포함
	금 호	- 이상 없음	- 이상 없음
	응 봉	- 이상 없음	- 이상 없음
증압장	옥수,응봉 응봉2,이문 청량리,경희 휘경A․B, 마장	- 이상 없음	- 이상 없음

붙 임  1. 시설물 점검표(성동,광진구) 1부.

2. 시설물 점검표(중랑,동대문구) 1부.

3. 점검사진 1부.  끝.