다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	감항성개선지시(AD2008-081R1)기술검토 결과보고

1. 관련근거

가.국토교통부 항공기술과-1169(2014.5.29.)『감항성개선지시 발행알림』

2. 위와 관련하여 발행된 감항성개선지시의 기술검토 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 발행번호: MOLIT AD 2008-181R1 (EASA 2008-0204R1)

나. 발행일자: 2014.05.28.

다. 적용기종/해당여부: AS365N2(서울 001호,002호) 해당

라. 주요내용: AS365 N3 헬기의 검수 및 교육비행 일환으로 NeverExceed Speed(VNE) 실시 중 수평안전판이 분리되어 떨어졌으나 헬기는 더 이상의 문제 없이 기지로 복귀한 경우가 보고되어, 헬기 운항시 제한최고속도 준수 및 계기판에 데칼을 부착하여 확인할 수 도록함.

마. 검토결과 및 조치: 서울 001호 및 002호운항시 제한최고속도 준수 와

“VNE LIMIT TO 150KT IAS” 및 “RD MUST NOT EXCEED-1500 ft/min beyond  140 kt I.A.S”데칼 부착 및 비행교범에 관련 내용을 추가하여 헬기의 안전운항을 확보하도록 하겠습니다.

붙  임  1. 감항성개선지시  1부.

2. AD 기술검토서  1부.

3. 제작국가 발행 AD문서 1부.  끝.

담당자	권순철		정비반장	김창호		소방항공대장	05/30 권오덕
협조자	운항반장	김성재
시행	119특수구조단-11195	(		)	접수		(		)
우	157-260	서울시 강서구 하늘길 84 (오곡동 1) 소방 항공대	/
전화	02-3706-1935	/전송	02-3706-1939	/	jwgwon@seoul.go.kr	/	대시민공개