문서번호	시설관리과-12671
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강무진		정윤상	05/30 이시우
협조

노후관 교체공사 시행 보고

(신내동 287-1 주변)

명에의거 관내 지역담당 업무 수행중 노후관(CIP관) 발생에 따른 배관 부설계획을 아래와 같이 보고합니다.                                                       2014. 05.

지방시설주사보  강무진

□ 노후관 현황

연번	구간	노후관 현황			비고
		구경(mm)	재질	연장(m)
1	신내동 287-1(새우개 마을내)	80	CIP	60

□ 보고내용

○ 중랑구 신내동 「새우개마을 진입도로 개설공사」 구간내 상수도 부설공사 시행중

노후관이 발견됨.

□ 처리의견

○ 상기와 같이사항으로 노후관 D=80mm 누수발생 예방을 위하여 배수관

개량(확대D=150mm)공사 시행코자 하며

○ 원활한 노후관 교체공사 추진을 위하여 우리사업소 계약된 연간단가 업체에 작업 시행하여 주       민 급수불편(누수) 해소에 따른 직결급수 업무시행 및 주민 맑은물 공급 업무에 만전을 기하고        자 합니다.

○ 공사현황

- 공사명 : 묵동외7개동 상수도 공사(장기계속공사)

- 공사위치 ; 신내동 287-1주변

- 공사개요 : D=150mm, L=60m

- 예상공사비 : 6,600천원

- 예산과목 : 자본적지출,가동설비자산,구축물,시설비(세척갱생)

붙임 : 1. 위치도 및 배관도 각 1부.  끝.