문서번호	시설관리과-11547
보존기간	년
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김덕만	최양주	05/30 이자원
협 조

「상수도관 원인자 이설 공사」

수도사용자재 적합여부 확인 보고

2014. 5

강서수도사업소

(시설관리과)

「상수도관 원인자 이설 공사」

수도사용자재 적합여부 확인 보고

하수관거 종합정비공사에 따른 상수도관 이설 공사 시공업체인 승명건설에서 사용할 사급자재를  수도 사용 자재로 가능한지 적합여부를 확인하여 그 결과를 보고합니다.

공사개요

○ 공 사 명 : 화곡동 하수관거 종합정비공사에 따른 상수도관 이설 공사

○ 공사위치 : 강서구 까치산로27길 18(화곡6동 1120-10)

○ 공사개요 : 상수도관 이설(D=80~100  L=8m)

○ 공사일시 : 2014. 5. 29. 13:30~17:00

○ 시 공 사 : 승명건설

사급자재 검토 내용

연번	자재명	규격	제조회사명	KS인증여부	KC인증여부	검토 의견
1	타이튼 직관, 단관	D=80mm~100mm	한국주철관공업㈜	O	O	승인
2	KP 소켓 곡관	100*45°	한국주철관공업㈜	O	O	승인
3	KP 소켓 플랜지 T형관	D=100ｘ80mm	한국주철관공업㈜	O	O	승인
4	소프트 밸브	D=80mm	신진정공	O	O	승인

자재 현장 사진

KP소켓곡관, 플랜지T형관	소프트밸브

검수 결과

○ 수도용으로 사용 가능한 자재임을 확인하고 공사 시행토록 함.