문서번호	급수운영과-11179
보존기간	년
결재일자	2014.5.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	05/30 이경로
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(05/30)

2014.05.30

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

□ 민원 접수 처리 현황

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	######## #### ######### ### ##############################	밸브고장	- 수압 : 3.4kg/㎠ - 계량기구경 : 20m/m - 건물내용 : 지하1층, 지상5층 건물 - 급수형태 : 물탱크 사용 - 밸브고장실태 : 계량기함 밸브 없다는 민원 - 조치사항 : 토사 제거 후 게이트밸브 확인 조치
2	######## ######## ########## ### ############################	불출수	- 수압 : kg/㎠ - 계량기구경 : 15m/m - 건물내용 : 지하1층, 지상5층 건물 - 급수형태 : 물탱크+펌프 사용 - 불출수실태 : 옥내 급수펌프 운전정지로 인한 불출수 - 조치사항 : 급수펌프 운전 조치 후 정상 출수

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고

□ 기타작업현황

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	강남구청역사거리	-작업현황:밸브 작업 -작업내용:1,000m/m 외 16개소 상수도밸브 개관 및 개폐 작업(블록고립)
2	강남구 삼성로 762 (청담동 49-22)	-작업현황:퇴수 작업 -작업내용:300/150m/m, 퇴수밸브 30분 퇴수 작업
3	강남구 압구정로 434 (청담동 80-6)	작업현황:퇴수 작업 -작업내용:다용도밸브 1시간 퇴수 작업