문서번호	총무과-5274
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	품질시험소장
김학석		代박승휘	05/30 권영찬
협조

시설물 특별 안전점검 추진 계획

2014. 5

품질시험소

(총무과)

시설물(청사) 특별 안전점검 추진 계획

최근 잇따라 발생하는 화재 및 각종 사고에 대비하고자 품질시험소 청사(본관, 별관)시설의 특별점검을 실시하여 사고예방 과 상황발생시 신속한 대응체계를 마련하고자 함.

Ⅰ				관련근거
		c

□   재난 및 안전관리 기본법 제26조(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

□   재난 및 안전관리 기본법 시행령 제33조(특정관리대상시설의 지정․관리 등에

관한 지침)

□   2014.05.28. 간부회의 지시사항

Ⅱ				점검개요
		c

□   점검대상

대상시설물 : 품질시험소 본관 및 별관

시설현황

구 분	본 관					별 관(주행검사장)
위 치	서초구 우면동 15번지					서초구 우면동 141번지
대 지	12,056㎡					5,971㎡
연면적	4,532㎡					1,423㎡
청사본관 및 부속건물	건물용도	구 조	층수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	건물용도	구 조	층수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
	사무실 및 시험실	철근 콘크리트	지상2층 지하2층	1,528.29	4,095.52	사무실	철근 콘크리트	지상2층 지하1층	439.9	1,098.2
	외압 강도실	철근 콘크리트	지상1층	162	162	주행검사장사무실	철근 콘크리트조	지상1층	54	54
	경비실	철근 콘크리트	지상1층	33.12	33.12	주행 검사장	철골조 칼라강판	지상1층	188.4	188.4
	시료 보관소	경량 철골구조	지상1층	78	78	경비실, 접수실	시멘트 벽돌조	지상1층	56	56
	체력 단련실	경량 철골구조	지상1층	163.56	163.56	저울실	시멘트 벽돌조	지상1층	26.4	26.4

□   주요 점검분야

건 축 물 : 건물 내부의 축대, 절개지, 배수, 울타리 등

전기설비 : 수변전 및 조명. 전열, 발전기, 냉방기, 통신설비 등

기계설비 : 보일러, 난방, 급수, 위생

가스설비 : 도시가스 사용시설 및 배관

소방설비 : 소화기, 옥내소화설비, 화재자동탐지 및 경보설비 등

□   분야별 점검내용

시설물(석축, 건축물)등의 내․외벽 균열 및 백화현상

지반침하로 인한 시설물 등의 균열 및 붕괴위험 요인

수배전반 및 변압기, 전선로, 전산장비의 보안설비의 안전상태

보일러 및 냉난방설비, 수질설비, 모타펌프, 배관․밸브 등 기계설비의

가동상태

소방설비, 가스설비의 노후도 및 작동상태

음향설비, 통신교환설비, 전산장비의 작동상태

Ⅲ				점검계획
		c

□  분야별 점검자 지정을 통한 책임점검

총괄 및 건축분야   : 지방기계주사보 김학석

통신 및 전산시설분야 : 지방전산 주사보 김은영

기계설비, 가스분야 : 기능7급(기계) 임수호

전기설비, 소방분야 : 기능8급(전기) 권재범

▶ 하반기 시행예정인 전기설비 안전점검을 조기에 시행

한국전기안전공사에 의뢰 6월12일 이전 점검완료

□  점검방법

점검구분	점검종류	점검방법	점검시기	조사, 점검주관	비고
자체점검	수시점검	일지에 의거 점검	매 일	현업 근무자
	정기점검	연간계획에 의거 실시	반기별(5월, 11월시행) ※ 중점관리시설과 병행점검	총괄 담당자	점검 보고서 작성
	특별점검	특정사안 발 생 시	필요시 (설날,해빙기,장마철,추석절,동절기 등)	총괄 담당자	점검 보고서 작성
외부위탁점검	법정점검	전문기관 법정점검	전기설비 : 3년 1회 도시가스 : 매년1회 소방설비 : 매년1회	▪한국전기안전공사 ▪도시가스검사위탁기관 ▪소방점검전문업체	(6월조기시행) (9월시행) (5월시행완료)

Ⅳ				점검결과 조치
		c

점검실시 후 조치사항 발생시 시설물별 응급조치 실시

경미하거나 긴급보수를 요하는 사항은 현장근무자가 즉시 조치

소규모의 공사를 요하는 사항은 기본경비의 시설물 유지관리비를

활용 보수

전반적으로 보수를 요하는 사항 또는 시설물유지관리비로 보수하기

어려운 대규모 공사는 2015년 본예산 편성시 확보하여 보수공사 시행

지적사항은 위험요인이 완전히 해소될 때까지 지속적인 리스크 관리

소화사용법 및 화재발생시 대처요령 교육실시

▶ 2014.05.30. 17:00 지하1층 강당

붙임 : 시설분야별 점검리스트 1부.  끝.