문서번호	도시철도사업부-2395
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
안창호		이승우	05/30 代박용우
협조
	경전철1과장		박동룡

- 우이-신설 도시철도 건설공사장 -

화재취약시설 긴급 안전점검 결과 보고

2014. 05.

도시철도사업부

『우이~신설 도시철도 건설공사장』

화재취약시설 긴급 안전점검 결과 보고

우이-신설 도시철도 건설공사장내 화재취약시설에 대한 공사관계자

합동점검 결과 지적사항 및 조치계획에 대한 보고임.

□ 합동점검 개요

○ 대    상 : 우이~신설 도시철도공사장 4개공구

○ 점검기간 : 2014. 05. 27

○ 점검방법 : 공사관계자 합동점검 시행(책임감리원, 현장대리인, 공사관리관)

○ 점검내용 : 소화기비치 등 작업장 관리실태, 전기시설 관리실태, 화재

발생시 대응체계 등

□ 점검 결과

	총 평
○ 화재 취약시설에 대하여 긴급점검한결과 작업장내 적정위치에 소화기 미비치, 접지선 미흡, 문어발식 콘센트 사용 등 일부 미흡한 것으로 지적되었으나 대체적으로 양호하게 관리되고 있음 ○ 화재 발생시 대응을 위한 각 공구별 비상연락 체계 및 안전교육은 점검결과 양호하게 관리되고 있음.

○ 유형별 지적사항

구 분	계	1공구	2공구	3공구	4공구	비고
계	13	4	3	3	3
화재대비 작업장 관리상태	8	3	1	2	2
작업자 휴게소 관리상태	2	1	-	1	-
전기시설 관리상태	3	-	2	-	1
화재발생시 대응체계 구축여부	-	-	-	-	-

□ 지적사항 및 조치내용

구 분	지적사항	조치내용	비고
화재대비 작업장 관리상태	∘소화기 미비치(1~4공구) ∘소화기 충진액 부족(1공구) ∘방화수 부족(1공구) ∘고압용기 전도방지 미흡(1공구)	∘소화기 비치 완료(´13.05.27) ∘소화기 교체 완료(´13.05.27) ∘방화수 보충 완료(´13.05.27) ∘전도방지 밴드설치 완료(´13.05.27)
작업장 휴게소 관리상태	∘근로자 오침시설내 소화기미비치(1공구) ∘간이창고 확산 소화기 미설치(3공구)	∘소화기 비치 완료(´13.05.27) ∘확산소화기 설치 완료(´13.05.29)
전기시설관리상태	∘접지선 손실부 미흡(2공구) ∘콘센트 방호커버 미흡(2공구) ∘휴게실내 문어발식 전선정비 미흡(4공구)	∘보수완료(´13.05.27) ∘방호커버 보수 완료(´13.05.27) ∘전선정비 완료(´13.05.28)

□ 향후 계획

○ 소화기 및 전기 접지선등에 대하여는 중점 관리

- 소화기 적정위치 비치 및 전기 접지선 등에 대하여는 중점관리

○ 공사장내 화재 및 재난방지를 위한 안전점검 추가 실시

- 사업시행자 주관하에 전기시설 및 위험시설물에 대하여 전수조사 합동

안전점검 시행

○ 외부 출입자 통제 등 공사장 출입문 관리 철저

붙  임 : 1~4) 화재취약시설 긴급 점검결과(공구별) 1부.

5) 화재대응 매뉴얼 (우이1~4공구).  끝.