문서번호	정수시설과-767
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김효준		남효돈	05/02 유성종
협 조

2014년 전기시설 유지보수공사

(연간단가) 발주 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 전기시설 유지보수 공사(연간단가) 발주계획

우리 센터의 2014년 전기시설 유지보수 공사(연간단가 계약)를 아래와 같이 시행하여 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

❍ 본부장 방침 기전설비과-299(2013.1.21.)호

『청렴도 향상 및 업무효율 증대를 위한 기전설비 유지보수 연간단가계약 추진 계획』

❍ 기전설비과-1175(2014.2.25.)호

『2014년도 기전설비 유지보수 연간단가계약 추진 계획 알림』

□ 추진 개요

❍ 추진기간 : 2014. 5. ∼ 2014. 12. 20

❍ 적용대상 : 정수센터 전기시설(수변전설비, 수배전설비, 조명설비, 전선로 등)

❍ 추진방법 : 본부 설계지침 반영하여 추진

□ 사업추진 방향 및 시행 방법

❍ 장기 사용으로 노후된 전기설비 및 고장난 설비에 대하여 신속한 정비

❍ 불합리한 전기설비에 대한 보완 및 개량

❍ 전기안전진단 결과 발견된 문제점에 대한 조치

❍ 작업은 작업지시서에 의하며, 계약금액 범위내에서 선시공 후 정산처리하되 계약상대자의 기성 청구시 작업완료 보고서에 의하여 정산 및 기성금 지급

□ 정비대상 주요 전기설비

❍ 수전선로 : 2회선

연번	선로 명칭	케이블 규격	연장(m)	제작사	제작년월	비고
1	천호-암사T/L	XLPE cable 200[㎟] 1C-3	5,100	LS전선	1986~2010	주
2	강동-암사T/L	XLPE cable 200[㎟] 1C-3	3,418	대한전선, LS전선	1986~2010	예비

❍ 170KV GIS설비 : 2BAY

연번	위치	제작사	제작년월	비고
1	GIS실	주식회사 효성	1985.11	천호-암사T/L
2	GIS실	주식회사 효성	2005.09	강동-암사T/L

❍ 주 변압기 : 4대

연번	위치	용량	제작사	제작년월	비고
1	주 변전실	15000/20000KVA	주식회사 효성	2006.12
2	주 변전실	15000/20000KVA	일진중공업	2004.10
3	주 변전실	15000/20000KVA	주식회사 효성	2006.12
4	주 변전실	15000/20000KVA	주식회사 효성	2005.10

❍ 비상발전기 : 4대

연번	위치	용량	제작사	제작년월	비고
1	본관	227KW	EAST POWER. CO. LTD	2007.12
2	2송수장	159KW	EAST POWER. CO. LTD	2007.12
3	1취수장	130KVA(104KW)	삼양전기	1997.08
4	2취수장	130KVA(104KW)	삼양전기	1997.08

❍ 기타시설 : 수배전반, 조명설비, 전선로, 전동기, UPS, 등

□ 소요예산 및 발주방법

❍ 소요예산 : 148,665천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

❍ 입찰방법 : 공개경쟁입찰(지역제한경쟁)

❍ 입찰자격 : 전기공사업법에 따른 전기공사업 등록을 필한자로서 주된 영업소의 소재지가 서울시에 있는 업체

❍ 사업기간 : 착공일로부터 ∼ 2014.12.20

❍ 하자기간 : 기성준공검사일로부터 1년. 끝.