문서번호	하천관리과-8787
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	하천관리팀장	하천관리과장	물관리정책관		도시안전실장
윤희성	김준형	한유석	정만근		05/27 조성일
협 조
	하천계획팀장			박영서

2014년 하천제방 점검 결과보고

2014. 5

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년 하천제방 점검 결과보고

우기시 일어날 수 있는 재해를 예방하고자 하천 제방을 사전점검하고 결과를 보고드림

1		점검개요

❍ 점검일정 : ’14.5.1 ~ 5.9

❍ 점검지역 (11개소,L=12km)

연번	하 천 명		위 치	연장(m)	비고
1	반 포 천		반포천 복개지점 ~ 반포교	1,200
2	양 재 천		보건환경연구원 ~ 여의천 합류부	1,026
3	고 덕 천		강동구 상일교 ~ 강동구 해뜨는 주유소	1,271
4	탄 천		강남운전면허 시험장 ~ 탄천1교	1,200
5	한 강	강서생태습지	행주대교 ~ 서남물재생센터	2,400
6		난지생태습지	가양대교 ~ 난지 나들목	600
7	안 양 천		영등포구 염창교 ~ 공항대로	590
8	중 랑 천		성동구 살곶이공원 ~ 성동구 용비교	1,485
9			성동구 장안교 ~ 성동구 군자교	1,991
10			도봉구청 및 서울창포원 일대	409
11	홍 제 천		마포구 성산동 일대	90

❍ 점 검 자 : 시직원, 자치구 및 한강사업본부 직원

- 하천관리과   : 10명 (하천계획팀장 등 3개조)

- 하천담당부서 :   8명 (자치구 및 한강사업본부 담당자 1명)

❍ 점검내용

- 식생 및 동물 등에 의한 제방 및 호안의 손상현황

- 추가 구조물에 의한 제방 및 호안의 손상현황

- 기존 구조물과 접합부의 호안상태

2		점검결과

❍ 주요 현황 및 지적사항

- 제방 : 제방과 구조물 접합부에 토사유실(고덕천,반포천)

- 수목 : 고사목 및 전도된 교목 (안양천, 한강 난지생태습지)

- 기타 : 제방내 우수관 설치(양재천), 제방부지내 농작물 경작(중랑천)

교량 접합부 토사유실(고덕천)	제방 내 고사목(반포천)	제방내 우수관(양재천)

3		조치계획

□ 조치계획

- 제  방 : 유실 및 손상된 호안녹화의 복원은 자치구의 일상유지보수공사를 이용하여 조치

- 수  목

․고사목 : 자치구 일상유지보수공사를 이용하여 조치

․식생 및 교목 : 유수소통에 크게 지장을 주지 않는 것으로 판단되어 존치하여도 무방할 것으로 판단됨

- 기  타 : 제방내 우수관 설치, 제방부지 내 농작물 경작 등은 자치구 하천관리부서에서 조치하도록 통보

따로붙임 : 점검결과 및 지적사항 1부. 끝.