문서번호	시설관리과-1917
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
성기옥	한명석	代강신재		05/28 정득모
협 조

대형 제수밸브 점검·정비용역

착수 보고회 개최결과 보고

2014. 5.

상 수 도 사 업 본 부

(시설안전부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(	수도사업소	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

대형 제수밸브 점검·정비용역

착수 보고회 개최결과 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『대형 제수밸브 점검·정비 용역』(강남지역)에 대한 착수 보고회 개최결과를 보고 드림.

□ 보고개요

□ 일    시 : ‘14.5.27 10:30~11:30

□ 장    소 : 본부 4층 회의실

□ 보 고 자 : 사업책임기술자 김진원

□ 참 석 자 : 23명

－ 본  부 : 부본부장, 시설관리과장 등 4명

－ 사업소 : 급수운영과장, 시설관리과장 등 13명

－ 용역사 : 이준엔지니어링 대표 이방열 등 6명

□ 보고내용

－ ‘14년도 대형 제수밸브 점검정비 용역 추진방향 보고

－ 전차용역 수행시 문제점 및 발전방향 등

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검·정비 용역(강남지역)

－ 강서, 남부, 강남, 강동수도사업소 지역

□ 용역기간 : 2014. 5. 21 ∼ 12. 31

□ 계 약 액 : 809백만원

□ 용 역 자 : 수자원기술주식회사 외 1개사

□ 보고 주요의견 및 검토내용

구 분	주 요 의 견	검토결과 및 조치계획
강 서 급수운영과장	-강서수도사업소는 10월에 점검정비 계획되어 있는데, 공기를 감안할때 사업소에서 지도감독에 애로사항 있음 -중간보고회는 사업소에서 보고회를 가졌으면 함 -밸브 제작사 별로 내부 구조가 상이하므로 그에 따른 교육이 필요함	-여름철(우기) 이후 1팀을 추가로 보강하여 점검정비 수행에 지장이 없도록 조치하겠음 -사업소별 별도의 착수보고를 시행하겠으며, 중간보고회도 검토해 보겠음 -밸브구조 교육을 시행하겠음
남 부 급수운영과장	-1개월에 1회정도 점검결과를 보고하여 주기 바람 -점검 후 그리스 등 산업용 폐기물 처리에 유의	-점검결과에 대해 수도사업소에 정기적으로 보고토록 하겠음 -폐기물처리에 철저를 기하겠음
강 남 급수운영과장	-밸브실의 유해가스 유무에 대해 GIS도면에 직접 표기하여 관리될 수 있도록 요청	-유해가스 밸브실에 대해 안내표찰을 설치하겠으며, GIS도면에 유해가스 표기문제는 지리정보과와 협의 검토해 보겠음
강 동 시설관리과장	-점검정비결과에 대해 수도사업소에서도 점검 확인할 수 있도록 요망	-본부, 사업소 업무담당 및 용역업체 간 상시연락 체계 구축하여 점검 전·후 사항을 보고토록 하겠음
본 부 시설관리과장	-각 사업소와 용역업체간 소통 채널 유지 -폐그리스 등 폐기물 처리 유의 -전차용역 점검결과 정비가 요구되는 사항에 대해서는 사업소에서 정비 후 점검 실시 -각 사업소에 별도의 착수보고 실시 -장비, 인력에 대해 별도 점검 및 교육 실시.	-본부, 사업소 업무담당 및 용역업체 간 상시연락 체계 구축 -폐기물처리에 철저를 기하겠음 -밸브실 등 정비가 선조치 요구되는 사항은 사업소에 요청하여 조치 -별도의 착수보고회 시행 -맨홀작업 안전교육 및 장비점검 시행

< 부본부장님 지시사항 >

□ 매몰, 토사적치 밸브실 및 침수 밸브실이 많음, 대책 필요

□ 용역업체는 점검결과 침하, 밸브교체 및 기타 적출사항에 대해 정비의견 및 조치방안 등을 사업소에 제시하여 주기 바람.

□ 밸브 제작업체 별 연락체계 구축 및 교육 필요

□ 밸브실 내부 산소부족, 유해가스 발생 등의 주요원인은 청소미흡 원인이 될 수 있으므로 물청소 등 실시로 안전사고 사전 예방

□ 점검시 최소 2인 1개조 운영으로 밸브실 출입 및 산소농도 측정 등 안전관리 철저

□ 행정사항

□ 의견사항 검토결과 및 지시사항을 용역사에 통보

□ 향후계획

□ 맨홀작업 안전교육(현장) 및 투입장비 점검 시행 : ‘14. 5.29.

□ 밸브실 및 밸브 점검·정비 착수 : ‘14. 6월 초순.

붙임 : 보고회 참석자 현황 1부.  끝.