문서번호	교통지도과-15017
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	교통지도행정팀장	교통지도과장		교통운영관
지창원	남병윤	변영범		05/29 서성만
협 조
	교통지도1팀장		이용우

- 불법주정차 단속시스템 구축사업 -

검 수 결 과 보 고

2014. 5

교통지도과

{교통지도행정팀)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

- 불법주정차 단속시스템 구축사업 -

검 수 결 과 보 고

『스마트기기 기반 실시간 불법주정차 단속시스템 구축』용역 사업관련 납품요청 사항에 대한 납품내역의 검수 결과를 보고드림.

1		사업개요

❍ 사 업 명 : 스마트기기 기반 실시간 불법주정차 단속시스템 구축 사업

❍ 사업기간 : 착수일로부터 6개월(‘13. 11. 1 ~ ’14. 4.30)

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

❍ 계약업체 : (주)한국인프라

❍ 계약금액 : 287,000천원

2		검수 계획

❏ 검수 일정

○ 준공검사원 지정요구(재무과) : 2014.4.30.

○ 검수일정 : 5.12(월) ~ 5.16(금)

❏ 검수 방법

○ 납품 내역 및 수량 확인

○ 과업지시서 항목별 이행여부 확인

○ 산출물 목록 및 적정성

3		세부 검수 내역

❏ 납품 내역 및 수량

○ AP 서버 납품내역(요구 사항 확인)

○ 스토리지 납품내역(요구 사항 확인)

○ SW 납품 내역

❏ 소프트웨어 개발 부분

○ 과업지시서 항목별 이행여부

❏ 산출물 목록 및 적정성

○ 개발 관련 산출물

○ EA 관련 산출물

.

<별첨 1: 검수결과서>

-   불법주정차 단속시스템 구축사업 -

검  수   결  과  서

❏ 납품 내역 및 수량
○ AP 서버 납품내역(요구 사항 확인) (제안요청서 p9)
요 구 명 세			확인결과
서버	프로세서	Type: 2.5 GHz 이상 8Core 이상 Processors 요구 수량: 2 CPU(16Core) 이상	Intel Xeon 2.60GHz 8Core 2EA <만족>
	메모리	요구용량: 64GB DDR3 DIMMs with ECC 기능 제공 확장성: 128GB 이상	8GB 8개 64GB(최대 128GB) (확장 가능) <만족>
	디스크	인터페이스: SSD 또는 SAS 회전속도: 10K RPM 이상 요구용량: SAS 300GB x 2 이상 (Mirroring)	SAS 300GB 2EA Raid 0(mirroring) <만족>
	보조 저장장치	DVD-ROM 드라이브 1개 이상	1개 <만족>
	I/O	NIC : 2Port이상 GbE x 3장 이상	Dual port 3장 만족
		HBA : 2Port이상 FC x 3장 이상	Dual Port 3장 만족
	RAS	N+1 핫스왑/핫플러그 전원공급장치 & FAN 구성 원격 시스템 관리 기능 제공	전원공급장치 이중화 <만족>
	기타	모티터(19인치), 키보드, 마우스	KVM 연결 및 모니터 제공 <만족>
		※ 제조사 정품 랙(42U) 포함 (분전함에서 랙까지 전기설비 필요, 3상4선식 380V, 공사전 현장점검)	데이터센터 입주검토회의시 필요 없음 <만족>
전용 랙 불요(데이터센터 협의 – 데이터센터 입주검토 회의)
납품장비 : IBM X3650M4 설치 완료보고서 참조
○ 스토리지 납품내역(요구 사항 확인) (제안요청서 p9)
요 구 명 세			확인결과
스토리지	용량	600GB SAS 10Krpm 물리 10TB 이상 Raid 5 구성시 논리 6TB 이상 확장성 물리(600GB SAS 10Krpm 구성시) 70TB 이상	600GB × 18EA = 10,800GB (10,240GB 이상) <만족>
	HDD 지원	SAS와 SSD 등 혼용 가능	가능 <만족>
	콘트롤러 내부대역폭 (Back-end)	96Gbps이상	카탈로그 및 정품납품 확인
	캐쉬메모리	8GB이상	8GB× 2개 <만족>
	호스트 인터페이스	8Gbps-8Port 이상(최대 12Port이상)	카탈로그 및 설치 확인서
	RAID	0, 1, 1+0, 5, 6지원	가능(Raid 5(3+1P)*4 구성) <만족>
	관리	GUI 기반의 스토리지 관리툴 제공	존재
	기타	콘트롤러 Active-Active구성, Auto Load Balancing 기능제공 전원 이상시 캐시 데이터 저장 가능	확인
납품장비 : IBM V7000 Storge 데이터센터 추가 요청 반영 :스토리지 콘트롤러 이중화, 디스크 1개 추가, 유지보수 라이선스 3년 추가 설치 완료 보고서 참조
○ SW 납품내역(요구 사항 확인) (제안요청서 p10)
요 구 명 세			수량
소프트웨어	GIS 엔진	- GIS의 모든 표현(사용자 View) 작동은 모든 Web Browser에서 가능하여야 한다. - GIS 서비스의 최적화를 위한 서비스 캐싱 기술 제공 - HTML5, AJax, Java 지원 - Native SQL을 이용한 공간데이터 시각화 기술 제공 - 다양한 지도데이터 서비스(2D, WMS, WFS, KML 서비스 등) 제공 - MS Windows, Linux 등 OS에서 운영 가능	라이선스 (설치완료)
	앱	서울시청 전용 라이선스	라이선스 150Copy
	win app	차량탑재형 무인(CCTV)단속 연계용 모듈	제조사(넥스파)와 모듈 공급 계약서,기능 확인 12Copy
	O/S	UNIX, 리눅스, 윈도우(필요시 모든 최신버전 CAL라이선스 제공) 32-bit/64-bit 애플리케이션 동시 운영	RedHat Linux 6.5 라이선스 (설치완료)
	백업 SW	OS 백업용 S/W : 1식	라이선스 (설치완료)
		Data 백업용 S/W : 1식	라이선스 (설치완료)
		보안 S/W : DB접근제어 솔루션 라이선스 1식	라이선스
백업 및 보안 S/W 는 데이터센터와 협의 후 납품(라이선스 확인) 설치완료보고서 및 라이선스 파일 참조

- 불법주정차 단속시스템 구축사업 - 검 수 결 과 서
❏ 소프트웨워 개발 부분
○ 제안요청서(과업지시서) 항목별 이행여부 (제안요청서 p10)
요 구 명 세			점검결과
SFR-BP- 001	안전행정부 “모바일전자정부지원센터“ 연계	○ 스마트기기를 활용하여 단속된 자료는 안전행정부에서 구축한 “모바일전자정부지원센터“ 플랫폼을 통하여 연계 되어야 한다. - 앱 개발 규칙, 보안 규정 등 모바일전자정부지원센터의 모든 규정 및 규칙 등을 준수하여야 한다. ○ 차량탑재형 무인(CCTV)단속 장비에 의한 단속 자료도 안전 행정부 “모바일전자정부지원센터“ 플랫폼을 통하여 연계 되어야 한다.	확인 (안전행정부 모바일전자정부지원센터 승인 필)
SFR-BP- 002	스마트기기(앱) 단속프로그램 도입	○ 스마트기기용 단속프로그램(앱) 도입 - 주정차 위반 단속 기능 - 전용차로 위반 단속 기능 - 저장 자료 암호화 기능 ○ “모바일전자정부지원센터“ 플랫폼을 활용한 단속자료 전송 - 앱 개발 규칙, 보안 규정 등 모바일전자정부지원센터의 모든 규정 및 규칙 등을 준수하여야 한다. ○ 서울시청 전용 라이선스 150Copy ○ 소스 제공 ○ 도입후 커스트마이징	확인 데이터 수신 확인 (안전행정부 모바일전자정부지원센터 승인 필)
SFR-BP- 003	차량탑재형 무인(CCTV)단속 자료 실시간 연계	○ 차량탑재형 무인(CCTV)단속 장비에 의한 단속 자료도 안전 행정부 “모바일전자정부지원센터“ 플랫폼을 통하여 연계되 어야 한다.	확인 테이터 수신 확인
요 구 명 세			점검결과
SFR-BP- 004	기타 단속장비 연계를 위한 설계	○ 기타 단속장비 - 고정형 CCTV - 버스탑재형 CCTV - 버스전용차로 단속 CCTV ○ 주정차 단속 자료의 형식 등 유사한 시스템으로 통합운영 이 필요 ○ 단일 화면에서 운영토록 DB 및 화면 설계 ○ 연계방법 설계	설계 완료 향후 연계되는 단속장비와 통합이 가능
SFR-BP- 005	자치구 중계서버와 연계(전송)	○ 시 단속자료의 자치구 전송을 위하여 기존 연계 방식인 자치구 중계 서버를 통한 단속자료 전송이 이루어 지도록 한다. - 자치구 중계서버는 교통정보센터에 있으며, 교통정보센터 소관 시스템으로 교통정보센터와 협의하여 진행한다.	중계서버 송신 확인 (교통정보센터 확인)
SFR-BP- 006	교통법규위반 과태료시스템과 연계(전송)	○ 단속자료 확정 후 과태료 부과를 위하여 교통법규위반 과태료시스템과 연계(전송) 한다 - 교통법규위반 과태료시스템은 서울시 데이타센터에 있으며, 교통정보센터 소관으로 교통정보센터 및 데이터센터와 협의하여 진행한다.	자치구에서 본 시스템 활용시 재협의 <교통정보센터>
SFR-BP- 007	번호판 영치시스템 등 연계(전송)	○ 차량 관련하여 번호판 영치 등 관련된 시스템들을 찾아 연계 처리 - 불법 주정차 단속차량 정보가 DB에 저장할 때 유관(영치 등) 시스템에 번호를 제공하여 해당되면 단속위치등을 전달하는 시스템으로 개발 예) 무적차량, 도난차량 적발 등	<택시물류과> 체납차량 번호판 영치 <시민봉사담당관> 응답소 연계 <안전행정부> 시민불편신고 앱 연계
SFR-BP- 008	공간정보 분석을 위한 GIS 시스템 도입	○ GIS의 모든 표현(사용자 View) 작동은 모든 Web Browser 에서 가능하여야 한다. ○ GIS 서비스의 최적화를 위한 서비스 캐싱 기술 제공 ○ HTML5, AJax, Java 지원 ○ Native SQL을 이용한 공간데이터 시각화 기술 제공 ○ 다양한 지도데이터 서비스(2D, WMS, WFS, KML 서비스 등) 제공 ○ MS Windows, Linux, Unix 등 OS에서 운영 가능 ○ 전자지도는 서울시(정보기획단 공간정보담당관)에서 제공	익스플로러, 크롬 등 확인 JAVA 지원 확인 SQL 지원 확인 항공사진 등 지원 Linux 상에서 운영 서울시 지도 사용
요 구 명 세			점검결과
SFR-BP-009	맵을 자치구/지역대/시 등으로 레이어 관리	○ GIS의 전자지도 맵을 자치구/지역대/시 등 계층별 레이어로 관리되어야 한다 ○ 시(지역대) 는 6차선 이상의 도로를 하고, 6차선 미만은 구 에서 관리한다(주정차 단속) ○ 권한별 레이어 관리가 되도록 한다.	확인 (권한별로 처리됨)
SFR-BP- 010	단속자료를 전자지도에 표시(차량번호 등)	○ 전지도상에 단속자료를 표시하여야 한다. ○ 표시 대상(차량번호, 단속시간, 단속방법 등), 방법 등은 협 의하여 진행한다.	표현 확인
SFR-BP- 011	구주소(지번)/신주소(도로명) 양자 지원	○ 주소 표현은 구주소(지번)/신주소(도로명) 양자 모두 지원하 여야 한다. ○ 구주소(지번)는 자동으로 신주소(도로명) 변환 되어야 한다.	신/구 주소 변환 확인
SFR-BP- 012	각종 통계자료의 전자지도상 표시	○ 자치구별, 동별, 도로별 통계 자료를 전자지도상에 표현 하여야 한다. ○ 전자 지도상에 표현되는 통계값 등은 공공DB개발과 관련 하여 쉽게 제공 될 수 있도록 저장되여야 한다. - 공공DB 개방 관련은 정보기획단(정보시스템담당관)과 협의하여 진행한다.	확인
SFR-BP- 013	포털 다음의 로드뷰와 연계	○ 전자지도상에서 특정위치에 대한 로드뷰를 볼 수 있도록 연계 - 연계 로드뷰는 Daum 포털의 로드뷰로 한다.	단속위치 - 로드뷰 확인
SFR-BP- 014	공공데이터 개방용 데이터 구축(제안분)	○ 제안요청서에 의한 제안한 공공데이터 개방 데이터에 대해 구축한다. - 데이터는 업체에서 구축하되 개방에 따른 효과성 등을 감안하여, 협의하여 진행한다. - 제안할 때 효과성 분석자료 및 데이터 구축방안을 제시 하여야 한다. - 공공DB 개방 관련은 정보기획단(정보시스템담당관)과 협의 하여 진행한다.	확인
SFR-BP_ 015	SSO 연계	○ 시스템에 접속하는 접속 방법으로 - SSO(Single Sign On) 을 지원하여야 하며, - 일반적 로그인 방식도 지원하여야 한다 ○ 자치구 SSO 연계 방안을 제출하여야 한다.	서울시 SSO 연계는 가능 구현됨 (구청 연계는 협의 제외)
요 구 명 세			점검결과
SFR-BP- 016	웹 브라우저 호환성	○ 본 시스템은 IE, 사파리, 크롬 등 모든 웹 브라우저에서 동일하게 작동되는 것을 원칙으로 하되 - SSO(Single Sign On) 등 기존 시스템을 활용하는 경우, 기존 운영환경 맞추어 적용하되, 회피 기술이 있을 경우 이를 적용하여야 한다. - Active X 모듈 사용은 원칙적으로 금한다.	단속사진 수정기능 확인
SFR-CS-001	시/자치구 단속(고정형 CCTV 등)자료 연계방안 설계	○ 시 단속장비에 대한 연계 방안 설계 - 고정형 CCTV(불법주정차 단속용, 버스전용차로위반 단속용) - 버스탑재형 CCTV ○ 자치구 단속장비에 대한 연계 방안 설계 - 고정형 CCTV(불법주정차 단속용, 버스전용차로위반 단속용) ○ 단속자료 통합시 데이터 사이즈 산출 - 서버 및 스토리지 등 용량 산출 - 증설에 필요한 예산 산출	통합 설계 구현
SFR-CS-002	공공데이터 개방용 데이터 개발 및 구축안 설계	○ 공공데이터 개방용 데이터 개발 및 구축안 설계 - 대상 데이터를 개발하고, 효과성 등을 함께 분석한다. - 개방 대상 데이터는 데이터 구축 방안까지 제시하여야 하고 - 공공DB 개방 관련은 정보기획단(정보시스템담당관)과 협의 하여 진행한다.	확인

- 불법주정차 단속시스템 구축사업 - 검 수 결 과 서
❏ 산출물 목록 및 적정성부분
○ 개발 관련 산출물 (제안요청서 p14)
요 구 명 세		제출 여부	제출일자
시스템 개발관련 산출물
	데이터베이스 설계서	○	2014.5.14
	프로그램 기능점수 목록	○	2014.5.14
	프로그램 명세서	○	2014.5.14
	프로그램 소스	○	2014.5.14
	시스템 운영자 매뉴얼	○	2014.5.14
	시스템 관리자 매뉴얼	○	2014.5.14
구축DB 및 구축
	사업완료보고서	○	2014.5.14
	교육지원계획서	○	2014.5.14
상용 소프트웨어 및 H/W		○	2014.5.14
※ 보완 후 다시 제출 예정
○ EA 관련 산출물 (제안요청서 p15)
요 구 명 세		제출 여부	제출일자
BA	업무기능관계도	○	2014.5.14
	업무기능분할도	○	2014.5.14
	업무매뉴얼	○	2014.5.14
AA	응용시스템구성도	○	2014.5.14
	응용시스템관계도	○	2014.5.14
	응용기능분할도	○	2014.5.14
DA	물리데이터모델(ERD)	○	2014.5.14
TA	기반구조관계도	○	2014.5.14
	기반구조설계도	○	2014.5.14
※ 상기 산출물에 포함
○ 기타 산출물 (제안요청서)
요 구 명 세		제출 여부	제출일자
기타	웹호환성/웹접근성 평가 자료	○	2014.5.14
	기술적용표	○	2014.5.14
	보안서약서	○	2014.5.14
	보완계획서	○	2014.5.14

- 불법주정차 단속시스템 구축사업 - 검 수 결 과 서
❏ 메뉴별 기능 구성 (제안요청서 p7)
요 구 명 세			완료여부	비고
주기능	부기능	상세기능
자료전송 버퍼링	자료 전송용 WEB	자료전송로그	확인	도보단속 자료 확인 324단속 자료 확인
코드관리	조직코드	조직코드 등록/수정/삭제	확인	지역대/자치구
	공통코드	공통코드 등록/수정/삭제	삭제	주소코드 별도 프로세서 구성 월1회 가져오기 (juso.seoul.go.kr api연계)
권한관리	권한그룹관리	권한그룹 등록/수정/삭제	삭제	사용자 등록 화면에서 권한 등록
관리자/단속자	관리자	계정 등록/수정/삭제	확인	지역대/자치구관리자 관리 확인
		권한 설정	확인
	단속자 관리	단속조 등록/수정/삭제	확인	사용자 등록화면에서 단속조 입력 가능
		단속자 등록/수정/삭제	확인
	로그인 관리	로그인	확인
		log 관리		접속 기록 확인
장비관리	스마트폰	스마트폰 등록/수정/삭제	확인
	차량탑재형 CCTV	차량탑재형 CCTV 등록/수정/삭제	확인
	버스탑재형 CCTV	버스탑재형 CCTV 등록/수정/삭제	확인
	고정형 CCTV	고정형CCTV 등록/수정/삭제 (전용차로단속 포함)	확인
	단속예외차량 관리	대상차량 등록/수정/삭제	확인	시스템 연계 확인 단속자료 확인시 예외차량으로 표시(내부시스템)
	견인업체 관리	견인업체 등록/수정/삭제	확인
요 구 명 세			완료여부	비고
주기능	부기능	상세기능
주정차 단속	단속정보 확인	단속정보 자료 확인(시청)	확인	단속내역 출력 확인
		단속정보 자료 확인(자치구)	삭제	자치구 활용시 진행
		단속정보 서손/운출 내역	확인	조건별 조회 확인
		주정차단속 일일근무 일지	확인
	단속정보 전송	단속정보 전송 (단속 -> 부과)	삭제	자치구 활용시 진행
		단속정보 전송 (단속 -> 구 중계)	확인
		전송 오류 내역 조회		시 -> 자치구중계서버 전송 오류내역 조회
	단속정보 업로드	PDA/스마트폰 자료 업로드	삭제	실시간 전송
		324차량 자료 업로드	삭제	실시간 전송
영치시스템연계	연계 처리 내역	영치시스템 조회 및 SMS 문자	확인	단속앱에서 메시징 처리
		처리내역	확인
자치구 월계표	자치구 월계표 작성	자치구 월계표 (엑셀파일 연계)		자치구 월 보고자료 생성 확인
통계	기간별	조회/출력	확인
	지역별	조회/출력	확인
	단속장비별	조회/출력	확인
	단속조별	조회/출력	확인
	견인내역	조회/출력	확인
지도 기능	지도인덱스		확인	시스템 기능
	레이어 관리		확인
	검색	영역분석	확인	기능 확인
		영역지정 단속정보	확인
		스마트폰 및 단속차량 단속정보	확인
		로드뷰 연계	확인
		주소 검색	확인	새주소로 검색 가능
요 구 명 세			완료여부	비고
도움말	공지사항	공지사항	확인	기능 확인
	도움말	도움말(메뉴얼)	확인	기능 확인
	A/S 방	A/S 접수 및 처리결과	확인	기능 확인
추가기능	시스템 연계	서울스마트불편신고 내역 - 민원신고내역 표시	확인 자료수신	민원 신고내역 수신 확인
		생활불편민원신고 내역 - 민원신고내역 표시	수신자료 없슴.	자료 미수신 (안전행정부 내부 조율중)
		영치시스템 연계 영치대상 위치 전달	확인	자료 송신 확인 영치대상 전송내역 확인

- 불법주정차 단속시스템 구축사업 - 검 수 결 과 서 (수정요청 사항 및 결과)
분야	수정요청 사항	결과
공통	스마트폰에서 뒤로 가기 버튼 정지	완료
단속	카메라 관련 - 저장, 재촬영, 취소 기능 추가 및 수정	완료
	단속시 입력란을 모두 싱글라인 처리	완료
	위반사항 내용 변경	완료
	특별구역 내용 변경	완료
	특별구역 필수 입력 후 인쇄 가능	완료
	지도 위치 이동 (드래그 대신 ==> 클릭시 이동)	완료
	카메라 자동 플래쉬 지원 - 야간 촬영 시 플래쉬 동작	완료
	차량번호 (임시, 기타) 선택시 20byte 입력 (임시, 기타 외 기존은 동일)	완료
	단속시 단속시간이 단속시점의 시간이 아니므로 단속시점의 시간으로 수정	완료
	주소가 이전 단속의 주소를 그대로 가져오는데 이전 단속시 OO빌딩 삽입시 (상제주소)입력칸에 그대로 유지	완료
	단속사진 사이즈(해상도) 조정	완료
	위반내용, 특별구역 은 주소와 동일하게 이전 단속의 내용 그대로 유지	완료
수정	수정에서 서손만 변경 가능 : 나머지 단속데이터는 수정 불가	완료
	도보 단속의 경우 전송실패시 폰에 저장되어 미전송목록에서 보이고 나중에 전송 지원	완료
	과태료, 견인, 전용차로, 미전송목록 공통으로 리스트에서 단속 스티커 번호를 삽입	완료
	서손 선택 시 내역에서 "입력 착오" 추가	완료
로그인	아이디 입력시 줄바꿈 막기	완료
	비로그인 추가 (3회 이상 서버 접속 오류시 비로그인으로 접속가능)	완료
324차량단속	324 차량 시간 전송시 (시:분:초) 전달	완료
비로그인단속
앱	선택 전송 추가	완료
서버	단속원 단속일지 자동작성 추가	완료
	지역대별 단속일지 자동작성 추가	완료
	월단위 취합 단속보고서 자동작성 추가	완료