문서번호	수질연구과-2371
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질연구과장	수질분석부장
박창민	이종규	06/02 김복순
협 조

상수원 상류 조류대응 수질조사 결과보고(’14. 5. 29. 남한강수계)

2014. 6.

서울시상수도연구원

(수질연구과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

상수원 상류 조류대응 수질조사 결과보고

갈수 및 기온상승에 따라 남조류 발생이 우려되는 상수원 상류에 대한 특별수질조사를 실시하고 결과를 보고 드림

※원장방침 : 수질연구과-1540(’14. 5. 7)

□ 조사개요

❍ 일 시 : ’14. 5. 29(목) 09:10 ∼ 17:00

❍ 대 상 : 남한강수계 5지점(남한강대교, 강천보, 여주보, 이포보, 양평)

❍ 항 목 : 4항목(수온, 남조류세포수, 지오스민, 2-MIB)

❍ 내 용

- 상수원 상류 주요 정체수역에 대한 순찰 및 수질조사

□ 조사결과

지점명	분석항목				조사지점도
	수온 (℃)	남조류 (세포/mL)	지오스민 (ng/L)	2-MIB (ng/L)
남한강대교	19.6	0	4.5	18.3
강천보	23.0	0	3.7	26.3
여주보	23.6	0	5.1	14.0
이포보	22.7	0	4.9	10.7
양 평	22.5	0	6.5	10.0

❍ 순찰 결과 : 육안으로 확인한 바 특이사항 발견치 못함

❍ 수질 검사 : 남조류는 검출되지 않았으나, 2-MIB가 10～26 ng/L의 범위로 발생하고 있어 6월 초순 일시적으로 한강상수원에서 10 ng/L 수준까지 증가 영향이 예상됨

□ 향후 추진계획

❍ 가뭄 해소까지 상수원 상류 순찰 및 수질조사 지속 시행. 끝.