함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	최근 화재사고 발생에 따른 소화기사용법 알림

1. 최근 잇따라 발생하는 화재사고와 관련하여 일반소화기 사용법과 옥내소화전 사용법을 다음과 같이 알려드리니, 화재발생시 안전에 유의하여 사용하여 주시기 바랍니다.

가. 일반소화기 사용법

1) 불이 난 장소로 소화기를 가져간다.

2) 소화기의 안전핀을 뽑는다.

3) 바람을 뒤로하고 소화기 호스를 불이 난 곳으로 향하게 잡는다.

4) 손잡이를 꽉 잡고 불을 향해 빗자루로 쓸 듯이 소화액을 뿌린다.

※ 붙임2 소화기 사용 동양상 참조(위험하지 않는 범위내 최대한 접근하여 골고루 뿌리고 20초안에 꺼야 함)

나. 옥내소화전 사용법

1) 발신기를 불러 화재발생을 알린다.

2) 옥내소화전 문을 열고 관창(물을 뿌리는 부분, 노즐)과 호스를 꺼낸다.

3) 일인은 호스의 접힌 부분을 펴주고, 일인은 관창(노즐)을 가지고 간다.

4) 물을 뿌릴 준비가 되었으면 소화전함 개폐 밸브를 돌려 개방한다.

5) 관창(노즐)을 단단히 잡고 불이 난 곳으로 물을 뿌린다.

※ 특히, 관창(노즐)을 다루는 사람은 수압에 유의한다.

첨부 : 1. 일반소화기 및 옥내소화전 사용법 1부.

2. 일반소화기 사용법 동영상 1부.  끝.

	행정지원과장
수신자	요금과장,현장민원과장,급수운영과장,시설관리과장
주무관	강정환		행정관리팀장	윤재승		행정지원과장	06/02 김규복
협조자	주무관	김태우
시행	행정지원과-11851	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동 142-1)	/
전화	02-3146-2636	/전송	02-3146-2678	/	loveinsong@seoul.go.kr	/	대시민공개