	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	고장소화전 안내표지 부착 활용 계획 알림

1. 관련근거

○ 재난업무가이드 재난대응행정편 제15항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

○ 소방행정과-1827(2014.2.14.)호『2014년도 주요업무계획 시달』

○ 현장지휘대-1211(2014.2.17.)호『2014년 소방용수시설 관리운용 기본계획』

2. 위와 관련 화재현장의 원활한 현장 급수체제 구축을 위하여 고장 소화전에 안내표지을 부착, 고장 소화전임을 알리고 신속히 인근소화전이 점유 활용되도록 하기 위하여 아래와 같이“고장소화전 안내표지 부착 계획”을 시행하오니 각 관은 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대   상: 고장 수리중 소화전(현재 10개소 - 지상식 4, 지하식 6)

나. 설치부서 : 현장지휘대(대응총괄팀)

다. 안내표지 부착위치

○ 지상식: 관구캡 와이어에 부착(고정)

○ 지하식: 관구·제수변 스핀들에 부착(고정)

라. 안내표지(안) - 붙임 참조

○ 지상식: A4용지 1/4 규격에 고장내역 및 인근 소화전 안내

○ 지하식: A4용지에 고장내역 및 인근 소화전 안내

○ 코팅 후 철끈(연결끈) 등으로 고정

3. 행정사항

○ 각 출동대는 소화전 점유시 고장소화전 안내표지 발견 즉시, 안내문에 표기된 인근 소화전이 점유될 수 있도록 하고 후착 지원대에게도 신속하게 알려서 원활한 진압작전이 전개될 수 있도록 활용 바랍니다.

붙임: 고장 소화전 안내표지(안) 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,예방과장,119안전센터
담당자	서성원		대응총괄팀장	김경환		현장지휘대장	06/03 최재천
협조자
시행	현장지휘대-3963	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장지휘대	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개