문서번호	기전과-3927
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
채희준		06/03 최주용
협 조
	주무관		차준원

설계(작업)지시 검토 보고(5)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06

성동도로사업소

(기  전  과)

설계(작업)지시 검토 보고(5)

교통신호기 시경규제, 노후로 인한 정비 및 민원사항 등에 대하여 아래와 같이 설계 및 작업지시하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 합니다

□ 설계 및 작업지시 내역

○ 설계지시 내역

연번	구 역	위치(교차로명)	설 계 지 시 내 역	비 고
1	2구역	금남시장	노후제어기 교체	120번 민원

○ 작업지시 내역

연번	구 역	위치(교차로명) /구별	작 업 지 시 내 역	비 고
1	1구역	성동구, 중랑구	신호등면수 조정에 따른 철거 - 차량등 3색 271조 - 차량등 4색 50조	교통운영과
2	2구역	광진구, 동대문구	신호등면수 조정에 따른 철거 - 차량등 3색 289조 - 챠량등 4색 34조	교통운영과
3	2구역	양문교회	신호등교체(3색→4색)	시경규제

□ 보고 내용

○ 2014년 교통신호기 설계업체, 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가1,2구역) 계약업체에 설계(작업)지시하여 추진하고,

○ 철거예정인 신호등 644조는 자재창고에 반입할 공간이 부족하여 6년이상된 노후신호등중 사용가능한 신호등모듈만 재사용(모듈제외 불용처리)하고, 6년미만된 신호등은 파손된것을 제외하고는 보수용 자재로 사용하고자 합니다

따로붙임 : 신호등 면수 조정현황 1부. 끝.