문서번호	교량보수과-1765
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김중철		김종대	06/05 정진오
협조
	주무관		김형섭

성수대교 북단 포장손상구간 복구계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  6.

서울특별시성동도로사업소

(교량보수과)

성수대교 북단 포장손상구간 복구계획

□ 일시 : 2014. 6. 3. 11:30 포장면 손상 현장확인

□ 위치 : 성수대교(본교) 북단

□ 규모 : 2013년 ASP 포장 구간(약 100m 구간, 2, 3차로) 밀림 및 포트홀 발생

□ 응급 조치사항

- 2014년 한강교량 일상유지 작업지시하여 포트홀이 심한구간 임시복구

․ 1.0m×1.5m 1개소 및 0.3m×0.3m 1개소 임시복구

□ 정상 복구계획

- 2013년 포장업체를 수배하여 유선으로 긴급 하자복구 지시

- 정상복구 일시 : 2014. 6. 4. 22:30 예정

- 정상복구 물량 : 120m×10m(1, 2, 3 차로) 하자보수 공사로 전면 재시공

- 업체 : 이에스피건설(2013년 한강교량 일상유지 보수업체)

※ 교통통제는 사안의 시급성을 감안하여, 사후 신고하기로 성동경찰서

담당자와 유선으로 기 협의함

□ 행정사항

- 복구 현장에 담당자(교량보수과 김중철) 출장하여 하자복구공사 감독

- 익일(‘14. 6. 5) 복구상황 보고 등 조치

첨부 : 위치도 및 응급복구 현황사진 1부.  끝.

위치도 및 응급복구 사진

위치도
응급복구 전	응급복구 후
응급복구 전	응급복구 후
응급복구 사진