함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시설물순찰 및 민원처리 14. 06. 05

2014년 06월 05일(목요일)

점검자 : 기계 7급  이광세

순찰 노선명	사업소-남산순환도로-서울역-무악동-행촌동-효자동-옥인동

❑ 점검 결과 적출 내용

구 분	계	제수변		배기변	퇴수변	소화전	기타	비고
		400mm 이상	400mm 미만
금일점검								간선도로 송배수관 차량 육안점검 포함 (철개 요철, 파손, 침하 및 기타사항)
전일누계								금일 민원처리 건
점검누계						6

❑ 점검 결과 적출 내용

구 분	계	밸 브 류				밸 브 실						비 고
		고장	누수 발생	회주철밸브	기타 (GIS누락)	토사 유입 (매몰)	요철 맨홀 (소음)	침수	구조물 이상	철개 불량 (매몰)	기타 (GIS누락)
금일적출
전일누계
적출누계							22

❑ 민 원 처 리 내 용

연번 (누계)	위 치	성 명	민원내용	민원 처리 내용	비 고
111

❑ 일일작업내용

연번	작 업 내 용
1	상수도관로점검(종로5가 332-29번지 900mm, 종로5가398-3번지 800mm 이상없음)
2	종로구 관내 상수도 시설물 차량이동 육안 점검
3	성북구 민원동행 석관동124-34 제수변 맨홀소음 고무패킹 설치완료
4	성북구 민원동행 정릉동248-16 소화전 맨홀소음 고무패킹 설치완료
5	성북구 민원동행 성북동14 제수변 맨홀소음 고무패킹 설치완료
6	성북구 민원동행 길음동946 퇴수변 맨홀소음 고무패킹 설치완료
7	성북구 민원동행 장위동144-85 계량기 앵글밸브 캡 조임(정상출수)
8	성북구민원동행 종암동46-78 계량기 배관소음(유니온교체로 소음해소완료)
9	기타 민원처리

주무관	이광세		시설관리팀장	최명익		시설관리과장	06/05 나태산
협조자
시행	시설관리과-14905	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2202	/전송		/	3055kwAng@seoui.go.kr	/	대시민공개