문서번호	토질재료시험과-1908
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	토질재료시험과장
오화철	이강일	06/05 장동우

주간업무(6.02~6.13)

토질재료시험과

전  주  실  적

(6.02 ～ 6.06)

금  주  계  획

(6.09 ～ 6.13)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	124 / 260	914 / 2,758
준 설 토	64 / 64	304 / 304
아스콘	9 / 59	60 / 269
흙,기층재등	3 / 21	46 / 278
철근	23 / 48	264 / 1,209
시멘트제품	10 / 35	76 / 276
골재	2 / 2	16 / 50
공시체	6 / 6	52 / 54
기타	7 / 25	96 / 318

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS 관련 시험자간 비교시험 결과 보고서 작성

- 시험기간 : 2014.5.15 ~ 6.10

- 시험종목 ∙ 흙의 밀도 (KS F 2308)

∙ 시료의 두께 측정(KS F 2367)

- 시험요원 : 문상묵외 3인

- 추진계획 : 숙련도시험 결과 보고서 작성

○ 소모품 구매

- 품    명 : 헥사메타인산나트륨

※ 흙의 입도시험에서 분산제로 사용하는 시약

- 수    량 : 4개 (1kg/개)

- 소요예산 : 39,600원

- 구 매 처 : 덕산과학

○ 토질재료시험과 위탁교정검사 완료

- 내    역 : 55종 126점

- 교정검사비 : 16,883,790원

- 교정기관 : 한국산업기술시험원

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	106	232
준 설 토	50	50
아스콘	10	60
흙,기층재등	1	7
철근	20	50
시멘트제품	5	10
골재	5	5
공시체	5	10
기타	10	40

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS 관련 시험자간 비교시험 결과 보고

- 시험기간 : 2014.5.15 ~ 6.10

- 시험종목 ∙ 흙의 밀도 (KS F 2308)

∙ 시료의 두께 측정(KS F 2367)

- 시험요원 : 문상묵외 3인

- 추진계획 : 숙련도시험 결과

○ 학습동아리 모임

- 명   칭 : 건설자재 품질관리 연구회

- 일   시 : 2014.6.12.(목) 17:00~18:00

- 장   소 : 지하 대강당

- 대   상 : 동아리회원 16명

- 내   용 : 2014년 하반기 과제수행 제목 및

발전방향 토론