＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 06월 05일 목요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							임재동	김정환		이충기				06/09 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(신설)			시간		구분		직명		성명
00～01시	*		*						00:00- 09:00		2조		전기7		박광현
01～02시	*		*
									09:00- 18:00		4조		전기8		장재호
02～03시	*		*
03～04시	*		*
									18:00- 24:00		1조		전기7		임재동
04～05시	*		*
									슬 러 지
05～06시	*		*
									소화인발량			5011(㎥)
06～07시	*		*
07～08시	*		*
08～09시	*		*
									원심 처리량			2254(㎥)
09～10시	*		*
10～11시	*		*
11～12시	*		*
									오 니 케 익
12～13시	*		*
									원심 생산량			167.66(톤)
13～14시	*		*
14～15시	*		*
15～16시	*		*
16～17시	*		*
									약 품
17～18시	*		*
18～19시	*		*
									원심 사용량			400(kg)
19～20시	*		*
20～21시	*		*
21～22시	*		*
22～23시	*		*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시	*		*
가동시간	0	24	0	24		24			3대 72시간

호수 기기명 시간별		A (원심)		B (예비)	C (원심)		A (원심)			B (예비)	C (원심)		원심 (신설)	세척수 펌프(A)
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750		1750				1750		1770
	10:00	1750			1750		1750				1750		1770
														A . B 계 열	S1
	15:00	1750			1750		1750				1750		1770
															S2
	21:00	1750			1750		1750				1750		1770
															1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730		1750				1750		1770
															2	28	28	28	28
	10:00	1730			1730		1750				1750		1770
															3	28	28	28	28
	15:00	1730			1730		1750				1750		1770
														C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730		1750				1750		1770
															S4
구분	A,B 계열		C,D 계열			구분		A,B계열				C,D계열
															4	24	24	24	24
															5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0	3.0			저 류 조 수 위 (M)		08시	4.6			4.5
															S5
															6	24	24	24	24
	16시	3.0	3.0					16시	4.3			4.5
														에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0	3.0					24시	4.2			4.4
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	-원심 가동상태 점검 캐익배출상태 점검 탈리액배출상태 점검 -약품용해조 4호 약품투입구 이물질제거 청소작업 -컴프례샤 2호기->1호기 교체운전 응측수 드레인 과열 및 소움상태 점검 -배기홴 현장점검 온도채크 적정전류채크 소움상태 점검 -지하실 기기 시설물 안전점검 순찰
														1		7.0	7.0	7.0	7.0
														2
														저류조 교반기
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
														AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
															2
															3
														CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
															5
															6