문서번호	시설과-3377
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
서동민		06/11 代이춘한
협조

기린사 방사장 울타리정비 추진계획

2014. 6

시 설 과

기린사방사장 울타리 정비 추진계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기린방사장내 동물의 모트접근을 방지하기 위한 고사목 울타리가 노후파손되어 동물 안전이 우려되고 모트의 우수 배수가 우려되므로 위 구간을 조속히 정비하여 수해대비 및 안전한 환경조성을 도모코자 함

□ 정비대상

○ 구 간 : 제1아프리카관 기린사방사장(L = 64m)

○ 현 황 : 기린방사장 내 동물의 모트접근을 방지하기 위한 고사목이 노후파손되어 동물안전이 우려되고 고사목이 모트의 배수로를 막음으로써 우수배수지장이 우려되는 실정임

□ 위치도 및 현황사진

정비대상 구간	방사장 (좌)	방사장 (우)

□ 추진방안

○ 휀스 재질을 나무로하여 친환경적인 울타리 설치 시행

○ 정비공사시 모트 및 우수로시설에 대하여도 정비 필요성이 있을 경우 검토후 정비

○ 공사가 소액이고 조속한 사업추진을 위하여 수의계약발주 정비추진

□ 세부계획

○ 공사세부내역

- 목재휀스설치 : H = 1.2m, L = 64m

- 콘크리트타설 : 2.9㎥

- 터파기 및 되메우기 : 4㎥

- 철근가공조립 : 0.12Ton

- 부대공 : 1식

○ 소요예산 : 20,300천원

○ 예산과목

- 공원이용시민만족도향상, 공원관리시민참여확대와이용활성화,

산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 시설비